# 기능 버튼 구성

공구에 있는 기능 버튼을 사용해 최대 6개의 이용 가능 입력 신호를 제어하십시오. 버튼의 세 가지 가능한 조건 상태는 방향 스위치의 두 가지 가능한 상태로 결합됩니다.

기능 버튼 상태 | 방향 스위치 상태
--- | ---
한 번 누름 | CW
한 번 누름 | CCW
두 번 누름 | CW
두 번 누름 | CCW
누름 완료 | CW
누름 완료 | CCW

두 개의 구성 가능한 매개변수는 누름 시간을 제어합니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
누름 탐지 간격 | 한 번 누르는 경우: 버튼을 누르고 있고 동안과 버튼을 놓는 사이의 최대 누름 시간(밀리초). | 300 ms
다음 누름 간격 | 두 번 누른 경우: 최초 누른 후 버튼을 놓고 있고 동안과 버튼을 다시 누르고 있는 사이의 최대 시간(밀리초). | 300 ms