# Stufe fortsetzen

Innerhalb einer Warten-Verschraubungsstufe mit der Bedingung Signal konfiguriert als Wartetyp können durch das Sub-Signal Stufe fortsetzen Werkzeuge einzeln gesteuert und die Verschraubung fortgesetzt werden.

Weitere Informationen finden Sie beim Eingangssignal Stufe fortsetzen - 10128.

Name in SoftSPS: CHANNEL_COMMAND_CONTINUE_STEP

Werttyp | Start-Bit | Länge | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Boolesche Instanz | 3 | 1 | 1 | 1