1. Power Focus 6000
2. Configuración
3. Trabajar con la pestaña Controlador
4. Apriete sincronizado
5. Señales de apriete sincronizado
6. Señales de salida: Señales secundarias
7. Estado de hardware del canal - 81: Señales secundarias
8. Ajuste de motor necesario

# Ajuste de motor necesario

Nombre en SoftPLC: CHANNEL_HW_STATUS_MOTORTUNE_NEEDED

Tipo de valor | Tamaño mín. [bit] | Tamaño máx. [bit]
--- | --- | ---
Booleano | 1 | 1