# 最后收到的识别字符串 - 187

在工作任务中收到标识符时直接设置。
对于来源批次字符串，它在扫描过程中的每次扫描时设置，因此，即使每次扫描的长度不匹配，也都会对其进行更改并发送。
字符串集采用原始格式，不仅是字符串中的“保存的位置”。
对于其他工作任务，此信号等于“活动的识别字符串”信号。

SoftPLC 中的名称：LAST_RECEIVED_ID_STRING

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

相关信息

- 活动的识别字符串 - 186

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE