# Risultati in tempo reale

La finestra a comparsa Risultati in tempo reale visualizza i risultati delle diverse stazioni virtuali sul controller all'interno dei quattro riquadri superiori e inferiori. Il motivo è che è possibile scegliere due diverse visualizzazioni dei risultati per la stessa stazione virtuale nello stesso momento.

Selezionare un riquadro dei risultati per aprire una finestra in cui è possibile scorrere le diverse visualizzazioni dei risultati facendo clic sulle frecce a lato della finestra dei risultati.

## Visualizzazione dei risultati: numeri

La prima finestra mostrerà il risultato in numeri.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

A | Nome della stazione virtuale
B | Nome della sequenza del lotto
C | Lotti in sequenza Un lotto OK è di colore verde. Un lotto in corso è di colore giallo. Un lotto non OK è di colore rosso.
D | Serraggi in lotto Un serraggio OK è di colore verde. Un serraggio in corso è di colore giallo. Un serraggio non OK è di colore rosso.
E | Stato del risultato Un serraggio non OK fornirà uno stato dettagliato del serraggio non riuscito.
F | Angolo/coppia finale
G | Nome del programma di serraggio
H | Numero di lotti completati in sequenza
J | Numero di serraggi completati in un lotto
K | Risultati del serraggio

## Visualizzazione dei risultati: risultato massimo e minimo

La rappresentazione grafica mostra se il risultato è elevato, basso o compreso nei limiti impostati.

Spostare il mouse e fare clic sull'immagine per ottenere ulteriori informazioni:

A | Rappresentazione grafica che mostra se il risultato di serraggio è troppo elevato o basso rispetto ai limiti indicati per il programma di serraggio. Valore di coppia.
B | Stato del risultato
C | Valore dell'angolo

Se il serraggio non è OK, verrà fornito un motivo dettagliato.

## Visualizzazione dei risultati: risultati estesi

Le visualizzazioni dei risultati estesi mostreranno alcuni risultati di serraggio aggiuntivi.

La seconda visualizzazione mostra sempre gli identificatori (VIN). Se la prima schermata è già piena di parametri, il resto dei parametri verrà mostrato sulla seconda schermata.

## Visualizzazione dei risultati: stringhe dell'identificatore

Questa visualizzazione dei risultati mostra le stringhe dell'identificatore incluse in una scansione multipla di codici a barre.

## Visualizzazione dei risultati: traccia

Con la visualizzazione dei risultati della traccia, è possibile scoprire di più sui comportamenti di serraggio al fine di apportare modifiche al programma di serraggio. A seconda della strategia di serraggio, la traccia mostrerà diversi parametri di serraggio.

Il risultato della traccia è disponibile come due grafici differenti: coppia/tempo e coppia/angolo.

## Visualizzazione risultati: reporter risultati

L'elenco contiene i valori dei reporter dei risultati. Se è stato definito un reporter dei risultati per un monitoraggio/una restrizione del programma, viene indicato il valore di tale monitor/restrizione. Se non è stato definito alcun reporter dei risultati per un monitoraggio/una restrizione del programma, viene indicato il valore dell'ultimo reporter eseguito nel percorso principale con un reporter.

Ordine di valutazione se più reporter dello stesso tipo vengono definiti in un programma:

1. reporter dei risultati su monitoraggio/limitazione del programma.

2. reporter dei risultati su monitor/restrizione dell'ultimo passo eseguito nel percorso principale.

Valori al livello più alto del set di risultati multistep dal corrispondente reporter dei risultati:

- angolo finale impostato dall'angolo finale del reporter dei risultati

- coppia finale impostata dalla coppia finale dal reporter dei risultati

- corrente impostata dalla corrente del reporter dei risultati

In questa sezione

- Visualizzazione dello stato del protocollo