# RT - Zrušenie uťahovacieho momentu (Rescinding Torque)

Nástroje
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Toto obmedzenie kontroluje moment. Ak nameraný moment klesne pod podmienku obmedzenia, nástroj sa okamžite zastaví a program preskočí na nasledujúci bod synchronizácie (pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8), resp. koniec programu.

- Riadiace procesy momentu
  Podmienkou obmedzenia je nameraný moment. Ak má byť obmedzenie aktívne, moment najprv musí prekročiť 110 % limitu zrušenie uťahovacieho momentu

- Riadiace procesy uhla
  Toto obmedzenie kontroluje maximálny moment dosiahnutý počas obmedzenia. Ak má byť obmedzenie aktívne, moment najprv musí prekročiť Spúšťač momentu.

Riadiace procesy momentu
Parameter | Popis
--- | ---
Limit zrušenia uťahovacieho momentu | Predvolené: 10 Nm. Musí byť > 0.

Riadiace procesy uhla (platné len pre Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 a Synchronizované uťahovanie Power Focus 8)
Parameter | Popis
--- | ---
Spúšťač momentu | Musí byť > 0.
Percento maximálneho momentu | Predvolené: 95. Musí byť >= 50.
Čas zrušenia uťahovacieho momentu | Predvolené: 20. Musí byť >= 5 a <= 500.
Uhol zrušenia uťahovacieho momentu | Musí byť > 0.

Káblové nástroje majú možnosť voľby Zrušenia uťahovacieho momentu pre uhol. Toto obmedzenie regulujú dva parametre: Percento maximálneho momentu a Čas zrušenia uťahovacieho momentu. Percento stanovuje odchýlku smerom nadol od posledného maximálneho momentu a Čas zrušenia uťahovacieho momentu stanovuje trvanie (medzi 5 a 500 ms) tejto odchýlky. Iba vtedy, keď sú splnené obidve podmienky (rovnaké alebo nižšie ako uvedené percento pre nastavenú dobu trvania), program sa preruší a preskočí na koniec.