# 結果レポーター

結果レポーターを使用すると、選択した生成元の特定の値を結果から抽出できるようになります。結果レポーターはステップに属しますが、値を読み取るモニター/制限に関連付けられている必要があります。結果レポーターと同じステップにあるモニターまたは制限のみを選択できます。結果レポーターはドラッグ・アンド・ドロップを使用して（モニターや制限と同じ方法で）ステップに追加します。各結果レポーターは、特定の結果値（ランダウン角度、最終トルク、プリべリングトルクなど）を報告する役割を担います。

結果レポーターは以下に関連付けることが可能です：

- プログラムモニター

- ステップモニター

- ステップ制限

各結果レポーターは、最終的な値のタイプを定義します：

- 最終角度

- 最終トルク

- プリベイリングトルク

- セルフタップトルク

- 電流

- ランダウン角度

- パルス数

## 一般パラメーター

パラメータ | 説明
--- | ---
生成元 | 値を生成するモニター/制限を指定します。
値 | 選択した生成元で表示する値を指定します。

制限事項：

- メインパスのステップまたはプログラムモニター/プログラム制限に属するモニター/制限にのみ、結果レポーターを追加することが可能です。

- タイプが異なる場合、ステップに複数のレポーターが存在する場合があります。

- たとえば、すべてのステップおよびプログラムモニター角度に、タイプ最終角度の結果レポーターが存在する場合があります。

- 複数の結果値を持つモニター/制限において、結果レポーターのタイプが異なる場合は、複数の結果レポーターを追加する事が可能です。

- ステップ中またはプログラムモニター/制限中には、同じタイプの結果レポーターが複数存在しない場合があります。

- 存在する最終値タイプ当たりレポートされる結果は 1 つのみです。

ルール：

- 結果アイテムの内部番号は、対応する結果レポーターの内部番号と同じである必要があります。

- モニタ/制限の結果の内部番号は、構成内のモニタ/制限の内部番号と同じである必要があります。

- ステップの結果は、実行の順序に従って順序付けする必要があります。最初に実行されるステップは最初に配置する必要があります。

モニター/制限/ステップに存在する場合、結果レポーターによって報告され得る値：

- モニター/制限の測定値（浮動小数点または整数）

- モニター/制限の上限と下限

- ステータス

- トルクトリガーと角度トリガー

- 角度目標とトルク目標（ステップから読み取り）

ステータスの可能な値：

- 低

- OK

- 高

- その他

- 未設定

目標値はどのステップモニターにも属さないため、目標値はモニターが属するステップから取得されます。