# Konfigurácia otvorenia

Pred použitím otvoreného nástroja sa uistite, že hlava nástroja a telo nástroja boli správne namontované a nakonfigurované V opačnom prípade môže ísť nástroj nesprávnym smerom a môže dôjsť k poškodeniu mechanického dorazu v otvorenej hlave.

Po vykonaní uťahovania s otvoreným nástrojom je možné nechať otvorený nástroj, aby sa opäť dostal do polohy otvorenia prostredníctvom konfigurácie otvorenia.

Nakonfigurujte stratégie otvorenia a nastavenia prostredníctvom HMI (Human Machine Interface – rozhranie človek-stoj).

Konfigurácia otvorenia je použiteľná len pre káblové nástroje, nástroje IXB a nástroje STB.
Konfigurácia otvorenia nie je použiteľná pre Flex a synchronizované uťahovanie.

## Konfigurácia otvorenia

Nastavenia otvorenia
Nastavenia | Popis
--- | ---
Automatické polohovanie | Po vykonaní uťahovania s otvoreným nástrojom je možné nechať otvorený nástroj, aby sa opäť automaticky dostal do polohy otvorenia. Prepínací kláves zapína alebo vypína Automatické polohovanie: Zap: ak je aktivované, po utiahnutí, keď sa otvorený nástroj zdvihne, otvorený nástroj sa automaticky opäť dostane do polohy otvorenia. Operátor musí počas celého procesu držať spúšťač nástroja (uťahovanie + Automatické polohovanie). Ak operátor pustí spúšťač nástroja skôr, ako sa dokončí Automatické polohovanie, otvorený nástroj sa dostane späť do polohy otvorenia prostredníctvom zvolenej Stratégie polohovania. Vyp: predvolená hodnota. Ak je deaktivované, po utiahnutí, keď sa otvorený nástroj zdvihne, otvorený nástroj sa automaticky opäť nedostane do polohy otvorenia. Keď sa otvorený nástroj zdvihne, operátor musí pustiť spúšťač nástroja. Aby operátor nechal otvorený nástroj dostať sa opäť do polohy otvorenia, počas celého Automatického polohovania musí znova držať spúšťač nástroja. Automatické polohovanie je použiteľné len pre viacstupňové programy uťahovania. Automatické polohovanie je použiteľné len pre káblové nástroje a nástroje IXB.
Stratégia polohovania | Ak chcete po uťahovaní nechať otvorený nástroj vrátiť sa do polohy otvorenia, zvoľte Stratégia polohovania. Dopredu: predvolená hodnota. Otvorený nástroj sa otočí dopredu – v rovnakom smere ako smer uťahovania – do polohy otvorenia. Dozadu: otvorený nástroj sa otočí dozadu – v opačnom smere ako smer uťahovania – do polohy otvorenia. Na základe reverzného momentu: otvorený nástroj sa dostane do polohy otvorenia pomalým spätným otáčaním, ktoré sa vykonáva pomalým spätným chodom a monitorovaním momentu. Rýchle spustenie dopredu: otvorený nástroj sa dostane do polohy otvorenia čo najrýchlejšie. Pre otvorené nástroje s otočnou prednou časťou odporúčame používať stratégie Na základe reverzného momentu a Rýchle spustenie dopredu. Stratégie Na základe reverzného momentu a Rýchle spustenie dopredu sú použiteľné len pre káblové nástroje a nástroje IXB. Ak Stratégia polohovania nástrojov STB je Na základe reverzného momentu alebo Rýchle spustenie dopredu, predvolená Stratégia polohovania by bežala automaticky. Pre Na základe reverzného momentu predvolená Stratégia polohovania je Reverzný. Pre Rýchle spustenie dopredu predvolená Stratégia polohovania je Dopredu.
Rýchlosť polohovania | Rýchlosť polohovania definuje, ako rýchlo by sa mal nástroj dostať do polohy otvorenia. Rýchlosť polohovania je vyjadrená ako percento (%) maximálnej rýchlosti otvoreného nástroja. Operátor môže zadať hodnotu pre Rýchlosť polohovania v rozsahu od 5 % do 100 %. Rýchlosť polohovania je predvolene nastavená na 38 %.