# Surveillance du courant

La surveillance du courant procure une sécurité supplémentaire pour la surveillance du couple de serrage et complète le capteur de couple dans l'outil.

Au couple final ciblé, le courant du rotor est mesuré et converti en valeur de couple. Si le couple calculé est compris dans les 10 % du couple mesuré, le serrage est considéré comme OK.

Paramètre | Description | Par défaut
--- | --- | ---
Surveillance du courant | Commutateur avec position Marche - Arrêt Arrêt : La surveillance du courant est désactivée et le couple de l'outil est mesuré par le capteur de couple. Marche : le courant est mesuré au niveau de la cible de couple final et converti en une valeur de couple. Le couple calculé est comparé au couple mesuré. Si la différence est de moins de 10 %, le serrage est considéré comme OK. | Arrêt

La surveillance du courant n’est pas intégrée aux stratégies Turbo Tight, Rotate, Pulsing et STwrench.