# 중지

중지 구성은 트리거에 대해 입력/출력 이벤트 부울 신호가 선택되었을 때 활성화되며 작업에 대해 항상 활성화됩니다.

중지 설정
설정 | 적용 대상 | 설명
--- | --- | ---
시간 | 트리거 작업 | 사용자는 0보다 큰 최소값 및 60 이하의 최대값으로 시간(초)을 설정할 수 있습니다.
트리거 | 지정된 시간 후에 트리거가 중지됩니다.
작업 | 지정된 시간 후에 작업이 중지됩니다.
다음 조임을 시작할 때까지 | 트리거 작업 | 트리거 또는 작업은 규칙의 가상 스테이션에서 결과 삭제 - 39 신호가 게시될 때 재설정됩니다.
트리거 | 신호가 수신된 후 트리거가 중지됩니다.
작업 | 신호가 수신된 후 작업이 중지됩니다.
정의된 신호 | 트리거 작업 | 트리거 또는 작업은 사용자가 정의한 신호가 수신되면 재설정됩니다. 가상 스테이션 재설정: 사용 가능한 가상 스테이션 목록에서 선택합니다. 신호 재설정: 시스템에서 부울 IO 신호를 선택합니다. 선택한 재설정 신호에 따라 사용 가능한 시나리오는 다음과 같습니다. 이벤트 신호: 이벤트 신호가 신호 재설정으로 선택되면 이벤트가 발생할 때 재설정이 실행됩니다. 상태 신호: 상태 신호가 신호 재설정으로 선택되면 추가 설정을 구성할 수 있습니다. 재설정이 일어나야 하는 상태를 구성하려면 작동으로 이동하여 신호 상태에 대해 참 또는 거짓에 해당하는 같음 또는 같지 않음을 선택합니다.
트리거 | 재설정 신호가 수신된 후 트리거가 중지됩니다.
작업 | 재설정 신호가 수신된 후 작업이 중지됩니다.
규칙 상태 | 작업 | 트리거 조건이 충족될 때 작업은 사용자가 구성한 출력 값을 게시합니다.