# 收到的标识符 1-192

对应于 Source batch-string 中第一个配置的字符串的信号。
收到字符串后，将按照系统收到字符串/标识符的顺序发送“活动的识别字符串 1”信号。如果以强制顺序扫描运行，则它按配置的顺序运行，但是如果以自由顺序扫描运行，则 1 可能不对应于第一个配置的字符串，但对应于第一个收到的字符串。
该字符串是原始收到的字符串，未应用“保存的位置”。
仅在运行来源批次字符串时发送。

SoftPLC 中的名称：RECEIVED_IDENTIFIER_1

变换器 | 信号类型 | 数值类型 | 最小尺寸 [位] | 最大尺寸 [位]
--- | --- | --- | --- | ---
标准 | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32Hnw | 状态 | 字符串 | 8 | 800
IdentifierU32 | 状态 | 字符串 | 8 | 800

为避免信号重复，可以定义值转换器。

转换器用于支持同一信号的多个表示（例如，角度/扭矩状态都可以按位表示或以状态字符表示）。

## 设备

- 现场总线：TRUE

- 指示器框： FALSE

- 内部 I/O：FALSE

- 操作员面板：FALSE

- 工具功能：FALSE

- ST 选择器：FALSE

- 多层警示灯：FALSE

- TLS 标签：FALSE

- I/O 扩展模块：FALSE