# Activar el modo manual

El modo manual se puede activar con un interruptor o un sistema externo. Por ejemplo (indicado más abajo), puede configurarse un botón del panel del operario para activar el modo manual.

1. Vaya al menú Configuraciones y seleccione Panel del operario en el panel de navegación izquierdo.

2. Si no hay ningún panel del operario, haga clic en el icono más de la esquina superior derecha del espacio de trabajo, de lo contrario continúe en el paso siguiente.

3. En la configuración que desea alterar, haga clic en Editar.

4. En la ventana de configuración del Panel del operario, haga clic en la posición [A,B,C,D,E,F,G,I] que desea configurar.

5. En la ventana de configuración de la Posición, haga clic en la Lista de componentes. En la lista, pulse Conmutador monodireccional.

6. Haga clic en la lista de señal de giro. En la lista, elija Modo manual (utilice los botones de flechas para desplazarse por la lista si es necesario).

7. Cierre la ventana de configuración de posición.

Si el usuario necesita recibir una notificación de que se ha entrado o salido del modo manual, deben configurarse, respectivamente, los eventos 4070 y 4071.

Información relevante

- Configuración de los eventos