# 続行の待機中 - 201

「続行の待機中」は出力信号です。これは、条件信号が待機タイプとして構成された状態で、締め付けが待機締め付けステップに到達したことを意味します。
システム（1つまたは複数のスピンドル）は、次の信号を待って締め付けを一時停止します：ステップを続行 - 10128 （システムリリースの場合）またはサブ信号チャンネルコマンド - 10054：ステップを続行 (個々のスピンドルリリースの場合)。

詳細については、次を参照してください：サブ信号ボルト締め付け状態 - 79：続行の待機中およびチャンネルの締め付け状態 - 80：続行の待機中。

SoftPLCでの名前 ： WAITING_FOR_CONTINUE

信号タイプ | 値のタイプ | 最小サイズ [ビット] | 最大サイズ [ビット]
--- | --- | --- | ---
状態 | ブール値 | 1 | 1

## デバイス

- フィールドバス： TRUE

- インジケータボックス：TRUE

- 内部入出力：TRUE

- オペレータパネル: TRUE

- ツール機能：FALSE

- ST セレクタ：FALSE

- スタックライト: TRUE

- TLS タグ：FALSE

- 入出力拡張器: TRUE