# LED kontrolky nástroja

## LED kontrolky nástroja majú nasledujúce vlastnosti:

- Predná LED kontrolka osvetľuje pracovnú oblasť a môže sa používať na indikácie stavu výsledkov pre podporované nástroje.

- Modrá LED kontrolka je časťou LED kontroliek nástroja alebo ako časť EHMI, resp. RHMI, pre podporované nástroje. Výstupný signál je možné pripojiť k modrej LED kontrolke.

- LED kontrolky stavu pozostávajú z červeného, žltého a zeleného kruhu alebo segmentovaného viacfarebného kruhu na konkrétnych piestových nástrojoch.. Výstupné signály je možné pripojiť k LED kontrolkám stavu.

- Indikátor výsledku konfiguruje, ako sa rozsvecujú LED kontrolky nástroja na indikáciu stavu výsledkov uťahovania a trvanie tejto indikácie v podporovaných nástrojoch.

Výstupný signál môže byť typu udalosť alebo stav.

Signál stav je aktívny pokiaľ je aktívny signál.

Signál udalosť je aktívny počas nakonfigurovaného časového rozsahu.

## Modrá LED kontrolka

Modrá LED kontrolka sa môže nakonfigurovať s výstupným signálom udalosť alebo stav. Stav signálu by sa zobrazil ako neprerušované svetlo.

Na konfigurácie modrej LED kontrolky

- Vyberte signál, ktorý sa má spojiť s modrou LED kontrolkou.

- Voliteľne: nastavte trvanie signálu udalosť.

Modrú LED kontrolku nahrádza alebo dopĺňa modrá indikácia na EHMI, resp. RHMI, pre konkrétne typy nástrojov.

## Indikátor výsledku

Indikátor výsledku konfiguruje, ako sa rozsvecujú LED kontrolky nástroja na indikáciu stavu výsledkov uťahovania a trvanie tejto indikácie.

Konfigurácia má vplyv na indikáciu výsledkov prostredníctvom prednej LED kontrolky a LED kontrolky stavu na podporovaných nástrojoch. To zahŕňa vzor a trvanie. Ak je vzor nastavený na VYP,indikácia výsledkov sa nepoužije, aj keď je Predná LED kontrolka nastavená na ZAP v zobrazení Konfigurácia nástroja.

Na indikáciu výsledkov prostredníctvom prednej LED kontrolky na podporovaných nástrojoch musí byť predná LED kontrolka nastavená na ZAP v zobrazení Konfigurácia nástroja.

Predná LED kontrolka podporuje zelenú a červenú farbu. Vzory, ktoré používajú žltú farbu, sa nezobrazia na žlto na prednej LED kontrolke.

Signály indikátora výsledku
Signál | Popis
--- | ---
Vypnuté | Po uťahovaní nie sú aktivované žiadne LED kontrolky, bez ohľadu na výsledok.
Zelená | Zelené svetlo sa rozsvieti vždy, keď je operácia uťahovania OK.
Červená: vysoká: žltá: nízka | Ak je uťahovanie nesprávne ukončené (NOK); červená LED kontrolka indikuje, že konečná hodnota je príliš vysoká, alebo žltá LED kontrolka indikuje, že hodnota je príliš nízka. Červená a žltá môžu svietiť súčasne (napr. v prípade príliš vysokého uťahovacieho momentu a príliš malého uhla).
Červená: vysoká (priorita): žltá: nízka | Ak je uťahovanie nesprávne ukončené (NOK); červená LED kontrolka indikuje, že konečná hodnota je príliš vysoká, alebo žltá LED kontrolka indikuje, že hodnota je príliš nízka. Červené a žlté svetlá nemôžu byť rozsvietené simultánne. V prípade súčasných vysokých a nízkych hodnôt svieti iba červená farba.
Červená: NOK: žltá: nízka | Červená LED kontrolka indikuje nesprávne ukončenie uťahovania (NOK). Ďalšia žltá LED kontrolka môže indikovať, či je hodnota príliš nízka.
Červená:NOK | Červená LED kontrolka indikuje nesprávne ukončenie uťahovania (NOK). Nie sú zobrazené žiadne dodatočné LED kontrolky.

## LED kontrolky stavu

LED kontrolky stavu pozostávajú z LED kontroliek v troch farbách: červená, žltá a zelená. Každé svetlo môže byť neprerušované alebo blikajúce. To ponúka celkovo šesť rôznych signálov, ktoré možno pripojiť k LED kontrolkám stavu.

Na konfiguráciu LED kontroliek stavu

- Pre každú farbu a funkciu, neprerušované alebo blikajúce, vyberte výstupný signál z kontextovej ponuky.

- Voliteľne: nastavte trvanie signálu udalosť.

Signály LED kontroliek stavu a indikácie výsledkov nie je možné súčasne zobraziť na nástroji. Platia nasledujúce podmienky:

- LED kontrolka je zapnutá nakonfigurovaným signálom iba vtedy, keď nedochádza k žiadnemu utiahnutiu a keď je aktivovaný riadiaci výstupný signál.

- LED kontrolka je vypnutá, keď sa začne ďalšie uťahovanie, aj keď nakonfigurované trvanie nebolo dosiahnuté pre signál typu udalosť alebo riadiaci výstupný signál nebol deaktivovaný pre signál typu stav.

- Indikácia výsledkov na LED kontrolkách stavu sa deaktivuje, ak sa na nakonfigurovanom signále uskutoční aktualizácia, aktivovaná alebo deaktivovaná.

## Trvanie

Trvanie rozhoduje, ako dlho bude indikácia výsledkov svietiť po pustení spúšťača.

Parameter | Popis
--- | ---
K ďalšiemu uťahovaniu | Modrá LED kontrolka, LED kontrolky stavu a indikácia výsledkov sú zapnuté až do spustenia ďalšieho uťahovania.
Čas | Modrá LED kontrolka je zapnutá pre nakonfigurované trvanie po aktivácii. LED kontrolky stavu sú zapnuté pre nakonfigurované trvanie po aktivácii alebo do spustenia ďalšieho uťahovania. Indikácia výsledkov je zapnutá pre nakonfigurované trvanie po pustení spúšťača alebo do spustenia ďalšieho uťahovania.