# Monitor digitálnych signálov

V režime diagnostiky môžu byť monitorované všetky signály prenesené do a z vnútornej logiky ovládača. Závity signálov sú zapojené do režimu diagnostiky a stavy signálu sú zobrazené na internetovom GUI alebo na ovládači GUI.

A | Ovládač vnútorného stavu stroja a funkcie logiky
B | Cesta signálu digitálneho výstupu
C | Cesta signálu digitálneho vstupu
D | Režim diagnostiky
E | Používateľské rozhranie
F | Závit výstupného signálu
G | Závit vstupného signálu