# Stiftkonfigurationer för nödstopp

Power Focus har ett externt nödstoppgränssnitt och I/O-buss på anslutningskortet bakom framluckan.

STIFT-konfigurationen varierar beroende på om det gäller en enstaka styrenhet eller flera styrenheter. Dessutom skiljer sig STIFT-konfigurationen för en enstaka styrenhet beroende på om styrenheten är försedd med en nödstoppknapp.

Följande avsnitt beskriver tillgängliga STIFT på anslutningspanelen, och användningen av olikaSTIFT för att ansluta en nödstoppknapp.

I detta avsnitt

- Enkel styrenhet med nödstoppknapp
- Enstaka styrenhet utan nödstoppknapp
- Flera styrenheter med nödstoppknappar