# 来源拧紧属性

参数 | 说明
--- | ---
名称 | 分配给来源拧紧的名称。
选择器模式 | 控制：外部来源通过请求标识符编号来选择拧紧程序。将识别编号关联到套筒选择器中的相应套筒，通过抬升套筒选中拧紧程序。 确认：不得将套筒选择器用作控制来源。在此模式下，将识别编号关联至拧紧程序和特定套筒（在列表新增列中予以指明）。当（通过外部信号）请求识别编号时，在套筒选择器中弹出相应套筒提示；在操作员抬升套筒（禁用其他套筒）时，会启用拧紧程序。如果未指定套筒（即在套筒列设为 0），将直接启用拧紧程序并忽略套筒状态。
每个程序的最大连续 NOK 次数 | 开启：即使拧紧操作失败，批次计数器也会增加。 关闭：设置拧紧的最大连续 NOK 次数。只有执行成功的拧紧时，批次才会前进。
最大连续 NOK 次数 | 设置允许的连续 NOK 结果的数量。如果该值设置为 0，则不会检查 NOK 拧紧情况。当达到最大连续 NOK 时，工具锁定并停止序列执行。
批次控制 | 选择如何执行来源拧紧。可用选项包括： 无批次控制 反复运行选择的拧紧程序。 内部批次控制 对于标识符选择器配置部分中的每个程序，设置选择该程序时要使用的批次大小。 外部批次控制 外部系统可以使用开放协议或现场总线来设置批次大小。批次大小必须由外部系统设置；如果在选择程序时仍未设置，工具将被锁定。 当批次控制为内部或外部时，源拧紧可配置为： 批次序列完成时锁定工具 启用后，工具会在达到指定的批次大小时自动锁定。 NOK 数增加 启用后，无论拧紧成功与否，批次计数器都会增加。 外部：使用开放协议或外部协议来配置执行来源拧紧的次数。任何配置更改都将清除来源拧紧，从清洁且已知的状态重新开始（批次中的批次计数将重置为 0）。进行中的拧紧可在更改生效之前完成。
使用接头 ID | 可以对源拧紧进行配置，以便为每个结果附加一个接头 Id，从而增强 ToolsNet 等数据分析软件的可追溯性。启用使用接头 ID 后，您可以在标识符选择器配置部分中为每个程序配置一个接头 ID。 空接头 ID 将不会向此选定程序的结果分配任何接头 ID。 未运行批次时的接头 ID 当选择程序时，配置的接头 ID 将附加到每个结果上。如果程序多次运行，它将对所有迭代使用相同的接头 ID。 运行批次时的接头 ID 接头 ID 的行为根据其格式而变化。 如果接头 ID 不是以数字结尾，那么批次中的所有拧紧操作都将使用相同的接头 ID。 如果接头 ID 以数字结尾， 该数字会随着批次计数器的每次增加而递增。 接头 ID 结尾的数字可能与批次计数器不匹配。 例如：如果初始接头 ID 以 5 结尾，则在两次拧紧之后： 批次计数器的结果为 2。 而接头 ID 的结尾为 7。