# WP - レンチ生産

ツール
STwrench

STwrench を使用して行う締め付けの品質テストに使用する戦略。

パラメータ | 説明
--- | ---
コントロール戦略 | レンチ生産 ステップタイプは、次のコントロール戦略で構成できます。 トルク：この戦略は、オペレーターが目的の目標トルクに到達するようにガイドします。 角度：この戦略は、オペレーターが目的の目標角度に到達するようにガイドします。 トルクまたは角度: この戦略は、オペレーターが目的の目標角度または目的の目標トルクに到達するようにガイドします。 トルクおよび角度：この戦略は、目標トルクと角度の両方に到達するまで、オペレーターがボルトを締めるのをガイドします。 降伏点 ：この戦略により、STwrench は降伏点を自動的に検出します。トルク制限は、結果がOKである範囲を指定します。目標角度は、ユーザーが降伏点をどの程度超えて締め付けることが出来るかを指定します。 緩め：この戦略は、締め付けられたネジを緩めるために使用されます。 着座による PVT 補正：この戦略は、プリべリングトルクレベルが最終目標よりも高い場合に、プリべリングトルクを持つジョイントで望ましい目標トルクに到達出来るようにオペレータをガイドします。

選択したコントロール戦略に基づいて、以下にリストされているいくつかのパラメーターの組み合わせが表示されます。

パラメーター | 説明
--- | ---
目標トルク | 締め付けステップに対するターゲットトルクを定義します。
トルク測定点 | トルクを測定する場所を指定します。 [ピークトルク] または [ピーク角度]のいずれかを選択します。 ピークトルク：トルク値はピークトルク値に設定されます。 ピーク角度：トルク値は、ピーク角度で測定されたトルクに設定されます。
角度検索制限 | これは、締め付けのトルク結果値を設定するために使用されるオフセットです。このパラメータを使用するには、 測定トルクをピーク角度に設定する必要があります。
ラチェット時間 | ラチェット時間の数値（デフォルトは5000 ms）。これにより、オペレーターはしばらくの間トルクを解放し、締め付け操作中に再充電することができます。 ラチェット時間が超過した場合、締め付けの結果は「締め付けタイムアウト」の理由でNGとしてマークされます。
終了サイクル時間 | 終了サイクル時間を示すミリ秒 (ms)単位の数値。トルクがランダウン完了を下回ったときに適用されます。
トルク補正係数 | このパラメータは、レンチに延長またはトルクマルチプライヤーを使用する場合のトルク読み取り値を補正するために使用されます。既定値は1です。
角度補正 | このパラメータは、レンチに延長またはトルクマルチプライヤーを使用する際の角度の読み取り値を補正するために使用されます。既定値は0です。
目標角度 | 締め付けステップに対する目標角度を定義します。
リヒット検出 | オンまたはオフ。リヒット検出は、角度制限設定に基づいて、締め付けがリヒットするタイミングを決定するために使用できます。[リヒット 方向] が [オン] に設定されている場合、リヒットの角度制限 が有効になります。
線形勾配係数 | 線形勾配係数は、Nm/Deg 測定単位でのトルク/角度勾配として、曲線の線形部分のジョイント剛性を特徴付けます。
補正値 | [平均トルク]または[ピークトルク]から選択します。補正値は、PVTの計算方法を指定します。 平均トルク - PVTは、以下を使用して計算された平均に基づきます： 遅延監視 PVT 間隔 PVT 距離 プリベイリングトルク最小 プリベイリングトルク最大 ピークトルク - PVTは、着座が検出される前に測定されたピーク値に基づきます。
遅延監視 | PVT計算は、このウィンドウを通過する前に開始されず、締め付け開始時に開始されます。
PVT 間隔 | PVT距離ポイントから開始して、PVTウィンドウを計算する角度を設定します。
PVT 距離 | システムがPVTウィンドウを開始する着座前の角度を設定します。
プリベイリングトルク最小 | プリべリングトルクの下限。
プリベイリングトルク最大 | プリべリングトルクの上限。

## マイクロビデオ

WP - レンチ生産