# PTCA – Ángulo de corte de rosca posterior

Herramientas
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Este monitor de etapa mide el ángulo máximo alcanzado durante la monitorización y comprueba que está entre el Límite superior y el Límite inferior.

El nivel del Par del gatillo se ignora hasta que se alcanza el final de la Ventana del ángulo de corte de rosca. Después de eso, la medición del ángulo se inicia en cuanto el par medido supera el par del gatillo.

Parámetro | Descripción | Valor predeterminado
--- | --- | ---
Condición de parada | Especifica dónde termina la medición de ángulo: Final Punto final utilizado: el ángulo al final del monitor. Par de pico Punto final utilizado: el ángulo en el punto en que se alcanzó el par máximo durante la monitorización Desconexión Punto final utilizado: el ángulo en el punto de desconexión de la etapa Pico Punto final utilizado: el ángulo más alto alcanzado durante la monitorización. | Desconexión
Par del gatillo | La medición del ángulo comienza en este punto de activación. Límite mínimo: debe ser >= 0 Límite máximo: debe ser < Par máx. herramienta | 0
Límite inferior | Ángulo mínimo aceptable. Límite mínimo: debe ser >= 0 Límite máximo: debe ser < 9 999 999 y < Límite superior | No config.
Límite superior | Ángulo máximo aceptable. Límite mínimo: Debe ser > 0 y > Límite inferior. Límite máximo: debe ser < 9 999 999 | No config.
Par de activación de corte de rosca | Límite mínimo: debe ser >= 0 Límite máximo: debe ser < Par máx. herramienta | No config.
Ventana de ángulo de corte de rosca | Límite mínimo: debe ser >= 0 Límite máximo: debe ser < 9 999 999 | 0

## Valores de resultado

- Ángulo medido: el ángulo medido por la monitorización.

Haga clic sobre la imagen para ver más información:
Monitorización de etapa – Ángulo de corte de rosca posterior

A | Punto de desconexión | E | Límite de ángulo bajo
B | Par de gatillo | F | Límite de ángulo alto
C | Corte de rosca de gatillo de par | G | Ángulo medido
D | Ventana de ángulo de corte de rosca |  |