# RT – Upphäver moment

Verktyg
ES STR SL ST SR QST STB IXB

Begränsningen kontrollerar momentet. Om det uppmätta momentet faller under detektionsmomentet stoppas verktyget omedelbart och programmet hoppar till nästa synkroniseringspunkt (för Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning och Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning) eller till slutet av programmet.

- Processer för momentreglering
  Begränsningsvillkoret är det uppmätta momentet. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga 110 % av Upphävningsmomentgränsen.

- Processer för vinkelreglering
  Denna begränsning kontrollerar det maxmoment som uppnåtts under begränsningen. För att begränsningen ska vara aktiv måste momentet först överstiga utlösningsmomentet.

Processer för momentreglering
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Upphävningsmomentgräns | Standard: 10 Nm. Måste vara > 0.

Processer för vinkelreglering (gäller endast Power Focus 6000 Synkroniserad åtdragning och Power Focus 8 Synkroniserad åtdragning)
Parameter | Beskrivning
--- | ---
Utlösningsmoment | Måste vara > 0.
Toppmomentprocent | Standard: 95. Måste vara >= 50.
Upphävningsmomenttid | Standard: 20. Måste vara >= 5 och <= 500.
Upphävningsmomentvinkel | Måste vara > 0.

På kabelverktyg kan du ange upphävningsmoment för vinkel. Denna begränsning styrs av två parametrar: Toppmomentsprocentandel och Upphävningsmomenttid. Procentandelen anger den nedåtriktade avvikelsen från det senaste toppmomentet, och Upphävningsmomenttiden anger tiden (mellan 5 och 500 ms) för denna avvikelse. Endast när båda villkoren (lika med eller lägre än den angivna procentsatsen för den inställda varaktigheten) är uppfyllda, kommer programmet att avbrytas och hoppa till slutet.