# Décalage du zéro et shunt

Disponible uniquement pour les outils QST.

Pour chaque capteur de couple, les limites d'étalonnage du décalage du zéro et de shunt peuvent être visualisées et modifiées.

Informations | Description
--- | ---
Valeur de shunt (1-100) | Valeur d'étalonnage de shunt maximale autorisée mesurée en %.
Valeur dérive de shunt (1-100) | Variation maximale autorisée de la valeur d'étalonnage du shunt mesurée en %.
Valeur du décalage du zéro (1-50) | Compensation de décalage du zéro maximale autorisée en %.
Valeur de dérive du décalage zéro (2-100) | Variation maximale autorisée de la compensation de décalage du Zéro en %.