# 機能ボタンの構成

利用可能な入力信号を最大 6 つ制御するには、ツールの機能ボタンを使用します。ボタンの 3 つの可能な条件状態、方向スイッチの　2　つの可能な状態で組み合わせられます。

機能ボタンの状態 | 方向スイッチの状態
--- | ---
シングルプッシュ | CW
シングルプッシュ | 反時計回り
ダブルプッシュ | CW
ダブルプッシュ | 反時計回り
ボタン入 | CW
ボタン入 | 反時計回り

2 つの構成可能なパラメータが、プッシュ時間を制御します。

パラメータ | 説明 | デフォルト値
--- | --- | ---
プッシュ検出間隔 | ワンプッシュの場合：時間押されているボタンとリリースされているボタン間の最長プッシュ時間（ミリ秒）。 | 300 ms
次のプッシュ間隔 | ダブルプッシュの場合：最初のプッシュ後にリリースされたボタンと再び押されたボタン間の最長時間（ミリ秒）。 | 300 ms