# A - Ângulo

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Esse monitor de etapa mede o ângulo máximo alcançado durante o monitoramento e verifica se o valor encontra-se entre o Limite alto e o Limite baixo.

A medição de ângulo se inicia no começo do monitoramento ou, se especificado, no ponto em que o torque ultrapassa o Torque de acionamento pela primeira vez durante o monitoramento.

Parâmetro | Descrição | Valor padrão
--- | --- | ---
Condição de parada | Especifica onde termina a medição do ângulo: Fim Ponto final utilizado: o ângulo ao final do monitor. Pico de Torque Ponto final utilizado: o ponto em que o maior torque é atingido durante o monitor. Desligamento Automático Ponto final utilizado: o ângulo no ponto de desligamento da etapa. Pico Ponto final utilizado: o maior ângulo atingido durante o monitor. | Desligamento Automático
Torque de acionamento | A medição do ângulo começa neste acionamento. Limite mínimo: deve ser >= 0 Limite máximo: deve ser < Torque Máx. da Ferramenta | Não definido
Limite Baixo | Ângulo mais baixo aceitável. Limite mínimo: deve ser >= 0 Limite máximo: deve ser < 9 999 999 e < Limite Alto | Não definido
Limite Alto | Ângulo mais alto aceitável. Limite mínimo: Deve ser > 0 e > Limite Baixo. Limite máximo: deve ser < 9 999 999 | Não definido

## Valores do Resultado

- Ângulo Medido: o ângulo medido pelo monitor.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:
Ângulo do Monitor de Etapa - Pára a condição Fim

A | Ponto de desligamento automático | D | Limite alto do ângulo
B | Acionador de torque | E | Ângulo medido
C | Limite baixo do ângulo | F | Etapa

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:
Ângulo do Monitor de Etapa - Pára a condição Pico de Torque

A | Pico de torque | E | Limite alto do ângulo
B | Ponto de desligamento automático | F | Ângulo medido
C | Acionador de torque | G | Etapa
D | Limite baixo do ângulo |  |

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:
Ângulo do Monitor de Etapa - Pára a condição Desligamento Automático

A | Ponto de desligamento automático | D | Limite alto do ângulo
B | Acionador de torque | E | Ângulo medido
C | Limite baixo do ângulo | F | Etapa

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:
Ângulo do Monitor de Etapa - sem Acionador de Torque e com condição de parada Pico

A | Ponto de desligamento automático | D | Ângulo medido
B | Limite baixo do ângulo | E | Etapa n-1
C | Limite alto do ângulo | F | Etapa n