# Y – Apertar conforme Limite de Escoamento

Ferramentas
ES STR SL ST SR QST IXB

Essa estratégia funciona a ferramenta com a velocidade no sentido do avanço até ser detectado o ponto de escoamento. O ponto de escoamento é encontrado monitorando-se o gradiente do torque a partir do ponto em que o torque supera o nível do Torque de acionamento , calculado com base em medições da distância de Torque e Angular. O parâmetro distância angular é definido de acordo com a rigidez especificada da junta.

Defina a Janela de ângulo gradiente (para uma junta rígida, para uma junta flexível ou para definir manualmente anela de Ângulo). Se for selecionado Manual , a Janela de ângulo deve ser definida. Uma junta é considerada Rígida se os parafusos forem apertados até o torque integral e girarem 30 graus (ou menos) após serem apertados até o seu ponto de encosto. Uma junta Flexível gira 720 graus ou mais após ter sido apertada até o seu ponto de encosto. O parâmetro de rigidez define a Janela de ângulo para o cálculo do gradiente. Quanto mais rígida a junta menor a janela de ângulo.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Janela de Ângulo - Gradiente | Especifica a Janela de Ângulo: Para Junta Rígida: Janela de Ângulo = 1 grau. Para Junta Flexível: Janela de Ângulo = 20 graus. Manual: Defina manualmente Janela de Ângulo.
Janela de Ângulo | Disponível quando Janela de Ângulo - Gradiente for definido em Manual. Deve ser > 0 e <=100.
Torque de Acionamento | A medição do ângulo começa neste acionamento. Deve ser >= 0 e < Torque máx. da ferramenta.
Amortecimento | Frequência com que o gradiente é calculado. Deve ser > 0 e < 100 e < Janela de Ângulo.
Porcentagem do Limite de Escoamento | Deve ser >= 20 %
Velocidade | Padrão: 60 rpm. Deve ser > 0.
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, flexível ou manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da rampa de velocidade se abre.
Tipo de Filtro de Torque | O tipo do filtro: Nenhum: Nenhum filtro de torque utilizado. Os valores brutos são utilizados como estão no cálculo do gradiente. Cinco ponto: O valor do torque usado no cálculo é filtrado usando um filtro de média móvel em cinco amostras de torque. Passa baixo: Os valores de torque são filtrados com um filtro IIR simples e discreto. Média Móvel: Os valores de torque usados no cálculo são filtrados usando um filtro de média móvel em um Número de Amostras especificado pelo uso.
Frequência de Corte | Precisa ser especificado quando Tipo de Filtro de Torque é definido como Passa baixo: 20 Hz 40 Hz 90 Hz 200 Hz 600 Hz
Número de Amostras | Precisa ser especificado quando Tipo de Filtro de Torque é definido como Média Móvel: 2 4 6 8 16 32
Freio (Válido somente para um aperto com o Power Focus 6000 Synchronized, um aperto com o Power Focus 8 Synchronized e para o Flex). | Se estiver Ativo, a ferramenta irá parar quando o alvo for atingido. Se estiver Desativado, o programa irá diretamente para a próxima etapa sem parar a ferramenta.

Aponte com o mouse e clique na imagem para ver mais informações:

A | Pico de Gradiente
B | Ponto de Escoamento
C | Ponto de Desligamento Automático
D | Distância Angular
E | Acionador de Torque