# ライブ結果

ライブ結果ポップアップウィンドウには、コントローラー上のさまざまな仮想ステーションの結果が上部の4つのペインと下部の4つのペインに表示されます。この理由は、同じ仮想ステーションが同時に表示されるように 2 つの異なる結果表示を選択できるためです。

別の結果表示をステップ実行することのできるウィンドウを開くには、結果ウィンドウの横にある矢印をクリックして、結果ウィンドウをタップ選択します。

## 結果ビュー - 数字

最初のウィンドウは、数字で結果を表示します。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 仮想ステーション名
B | バッチシーケンス名
C | シーケンスのバッチ [OK]バッチは緑色になります。 進行中バッチは黄色になります。 NG バッチは赤色になります。
D | バッチの締め付け [OK]締め付けは緑色になります。 進行中締め付けは黄色になります。 NG 締め付けは赤色になります。
E | 結果ステータス NG 締め付けは、締め付け失敗の詳細な状態を示します。
F | ターゲットトルク/角度
G | 締め付けプログラム名
H | シーケンスの完了バッチ数
J | バッチの完了締め付け数
K | 締め付け結果

## 結果ビュー - 高低結果

グラフィック表示は、結果が、設定限度より高いか、低いか、範囲内であるかどうかを示します。

詳細については、画像をポイントしてクリックしてください。

A | 締め付け結果が締め付けプログラムの所定限界値に対して高すぎる、または低すぎるかを示すグラフィック表示。トルク値。
B | 結果ステータス
C | 角度値

締め付けが NG であれば、詳細な理由が示されます。

## 結果ビュー - 大規模な結果

大規模な結果表示では、いくつかの追加締め付け結果が表示されます。

2 番目の表示では常に識別子（VIN）を示します。最初の画面がパラメーターで一杯になっている場合、残りのパラメーターは、2 番目の画面で表示されます。

## 結果ビュー - 識別子文字列

この結果表示は、複数のバーコードスキャンに含まれる識別子文字列を示します。

## 結果ビュー - トレース

トレース結果表示では、締め付けプログラムへの調整を行うために、締め付けがどのように動作するかをよりよく知ることができます。締め付け戦略に応じて、トレースは、さまざまな締め付けパラメータを表示します。

トレース結果は、トルク/時間とトルク/角度という 2 つの異なるグラフとして利用できます。

## 結果ビュー - 結果レポーター

リストには、結果レポーターから得られた値が表示されます。プログラムのモニター/制限に対して定義された結果レポーターがある場合、そのモニター/制限からの値が報告されます。プログラムモニター/制限に対して定義された結果レポーターがない場合、メインパスで最後に実行された結果レポーターからの値が報告されます。

同じタイプの複数のレポーターがプログラムで定義されている場合の評価順序：

1. プログラムモニター/プログラム制限に関する結果レポーター。

2. メインパスで最後に実行されたステップの監視/制限に関する結果レポーター。

対応する結果レポーターによって設定されたマルチステップ結果の最高レベルの値：

- 結果レポーターの最終角度によって設定された最終角度

- 結果レポーター最終トルクによって設定された最終トルク

- 結果レポーター電流によって設定された電流

本セクション内

- プロトコルステータスの表示