# 配置 PIN

控制器可能有一个或多个不同的 PIN 配置。用户可以决定是否同时激活一个或多个 PIN 配置。

每种 PIN 配置都有一个 PIN 代码、一个用户名、一个用于启用或禁用用户/PIN 的开关以及用户可以访问的可用配置列表。

启用 PIN 并且屏幕锁定后，图形用户界面右上角会出现一个上锁的挂锁图标。在没有输入任何 PIN 代码的情况下，用户只能访问和更改选定的配置，以及以只读访问方式浏览未选定的配置。未选定的配置显示为灰色或禁用。

屏幕锁定在闲置一定时间后会自动打开，可由用户配置。
不活动时间的最小值为 20 秒，最大值为 600 秒。不活动时间是可配置的，并且适用于所有 PIN 配置。

系统启动后，无论当前的不活动时间如何，如果打开 PIN 都会锁定控制器。

用户和配置的 PIN 也适用于服务端口 (169.254.1.1)。
要在服务端口上启用 PIN 保护，在 PIN 窗口中，请将对服务端口使用 PIN 设置为开启。

每个控制器最多可以配置 10 个用户。
每个配置的 PIN 码必须唯一。需要具有至少一种配置才能启用控制器上的 PIN 功能。

可以从嵌入式控制器 GUI、基于 Web 的控制器 GUI 或 Tools Talk 2 中配置 PIN。

## 添加新用户

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 选择图形用户界面右上角的 + 图标。
   PIN 用户窗口显示新用户。如果控制器中没有存储用户，则新用户是列表中的第一个，也是唯一的一个；如果控制器中存储了现有用户，则新用户排在列表的最后。

4. 选择新用户。
   出现用户窗口。
   输入新用户的名称和 PIN，然后确认 PIN。

   所有用户名必须是唯一的。
   姓名文本框长度可为 1 到 32 个字符。

   PIN 码的长度必须为 4 位（数字 1 到 9）。
   输入 PIN 框和确认 PIN 框需要匹配才能应用更改。默认情况下，两个文本框中均会显示点，但它们只是占位符，需要用实际的 PIN 码替换。

5. 选择权限。显示可用配置的列表。
   选中用户可以访问并进行更改的必要配置左侧的复选框。
   选中必要的配置后，选择确定。
   出现用户窗口。

   全选将同时选中所有可用配置。
   选中全不选将清除复选框并撤消选择。

   用户只能访问和更改在权限窗口中选中的配置，并且可以以只读访问方式浏览未选中的配置。对于未选中的配置，不允许进行任何更改。

6. 在用户窗口中，选择应用。

## 启用用户

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 在 PIN 用户窗口中，选中用户名左侧的复选框以启用。

   也可以通过点击用户名并将用户窗口中的已启用开关设置为开启来启用 PIN。

## 激活 PIN 配置

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 在 PIN 激活窗口中，将 PIN 代码开关设为开启。

   只有启用至少一个用户/PIN 后，才可以激活 PIN。如果未启用用户/PIN 码，将出现警告 弹出窗口。

4. 输入不活动超时（以秒为单位），它定义了屏幕自动锁定之后的时间段。

   “不活动超时”的默认值为 120 秒：这是全局设置，不能针对每个用户进行设置。

## 解锁控制器 GUI 或 Web GUI

1. 在主页视图上，选择 GUI 右上角的挂锁图标。一个带有数字键盘的弹出窗口将出现。

2. 输入配置的 PIN 码，然后选择确定。

   启用 PIN 并且屏幕解锁后，GUI 右上角会出现一个打开的挂锁图标。通过选择打开的挂锁图标，可以再次手动锁定控制器 GUI 或 Web GUI。

## 禁用用户

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 在 PIN 用户中，取消选中用户名左侧的复选框以禁用。

   也可以通过点击用户名并将用户窗口中的已启用开关设置为开启来启用 PIN。

## 删除用户

1. 在主页视图上，选择设置选项卡。然后，在左侧选择 PIN。

2. 在 PIN 窗口中，选择配置。

3. 在 PIN 用户窗口中，选中要删除的用户名右侧的删除图标。

   如果用户被移除，则 PIN 也会被删除。无法通过已删除的 PIN 访问任何配置。