# AZP - Regolazione della posizione di zero

Strumenti
QST

Questo monitor viene utilizzato per tornare alla posizione di attraversamento dello zero reale, misurata nel monitor dell'attraversamento dello zero all'inizio del programma. L'angolo di gioco viene utilizzato se misurato in precedenza nel programma.

Parametro | Descrizione
--- | ---
Bassa velocità | Velocità utilizzata quando si raggiunge la distanza di rallentamento. Deve essere < Velocità e > 0.
Regolazione della posizione di zero | Posizione target dal valore di attraversamento dello zero. Deve essere > -9.999.000 e < 9.999.999.
Distanza di rallentamento | Gradi prima del bersaglio in cui verrà utilizzata la Bassa Velocità. Deve essere >= 0 e < 9.999.999.
Velocità | Predefinito: 60 rpm. Deve essere < Velocità massima dello strumento.
Tipo di rampa di velocità | Hard, Soft o Manual. Predefinito: Hard. Se si seleziona Manual, si apre il campo Rampa di velocità.