# TC – Calibración de par

Herramientas
QST

Este monitor de etapa solo está disponible para herramientas equipadas con transductores múltiples.

La monitorización Calibración de par comprueba que el par máximo alcanzado se encuentra dentro de los límites de par.

Parámetro | Descripción
--- | ---
Tipo de transductor | Par o Par 2 Configure como Par 2 para el transductor frontal de la herramienta.
Límite inferior | Debe ser > = 0
Límite superior | Debe ser > 0 Debe ser > Límite inferior