# A - Angle maximum

Outils
ES STR SL ST SR QST STB IXB

La restriction mesure l’angle. Si l'angle mesuré atteint la Limite maximale, l'outil s’arrête immédiatement. L'angle est mesuré à partir du début de la restriction ou, s’il est spécifié, à partir du point où le couple dépasse le Couple de déclenchement pour la première fois au cours de la restriction.

Paramètre | Description
--- | ---
Couple de déclenchement | S’il est spécifié, il s'agit du couple à partir duquel l’angle est mesuré.
Limite maximum | Si cette limite est atteinte, l'outil s'arrête immédiatement.