# AZP - Nastavenie do nulovej polohy

Nástroje
QST

Tento monitor sa používa na návrat do skutočnej polohy nulového prechodu, ktorá bola nameraná v monitore Nulový prechod na začiatku programu. Uhol spätnej väzby sa použije, ak sa meral skôr v programe

Parameter | Popis
--- | ---
Nízka rýchlosť | Rýchlosť použitá pri dosiahnutí Spomalenie vzdialenosti. Musí byť < Rýchlosť a > 0.
Nastavenie nulovej polohy | Cieľová poloha z hodnoty Nulový prechod. Musí byť > -9 999 000 a < 9 999 999.
Spomalenie vzdialenosti | Stupne pred cieľom, v ktorom bude použitá Nízka rýchlosť. Musí byť >= 0 a < 9 999 999.
Otáčky | Predvolené: 60 ot./min. Musí byť < Max. rýchlosť nástroja
Typ rýchlostnej rampy | Tvrdá, mäkká alebo manuálna. Predvolené: Tvrdá. Ak vyberiete Manuálna, otvorí sa pole Rýchlostná rampa.