# Mostra coppia finale con compensazione PrT: ON / mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO

## Mostra coppia finale con compensazione PrT: ATTIVO

La finestra Risultati in tempo reale mostra la coppia finale con il valore della compensazione PrT incluso.

Se l'EHMI e il selettore ST sono attivi e configurati, indicano la coppia finale con valore di compensazione PrT incluso.

## Mostra valore di compensazione PrT: SPEGNIMENTO

La finestra Risultati in tempo reale non mostra il valore di compensazione PrT e la relativa icona di compensazione ().

La configurazione degli interruttori Mostra coppia finale con compensazione PrT e Mostra valore di compensazione PrT non interessa quanto segue:

- Valori della coppia finale inviati a ToolsNet e ToolsTalk: i valori della coppia finale con compensazione PrT vengono sempre inviati a ToolsNet e ToolsTalk.

- Valore della coppia finale visualizzato nei risultati cronologici.

- Tracce basate sui risultati in tempo reale e cronologici.

- Valori nei messaggi Open Protocol.

- Segnali.

- Adattatori del protocollo.

Informazioni pertinenti

- Risultati salvati