# A - Winkel

Werkzeuge
ES STR SL ST SR QST STB IXB MWR-TA

Diese Stufenüberwachung misst den Maximalwinkel, welcher während der Überwachung erreicht wird und überprüft, dass der Wert zwischen dem Oberen Grenzwert und Unteren Grenzwert liegt.

Die Winkelmessung beginnt zu Beginn der Überwachung oder, falls eingestellt, sobald das Drehmoment das Startdrehmoment zum ersten Mal während der Überwachung überschreitet.

Parameter | Beschreibung | Standardwert
--- | --- | ---
Stoppbedingung | Legt fest, wo die Winkelmessung beendet wird: Endpunkt Ende : Der Winkel am Ende der Überwachung. Endpunkt Spitzenmoment : Der Winkel an dem Punkt, an dem das höchste Drehmoment während der Überwachung erreicht wurde. Endpunkt Abschaltung : Der Winkel am Abschaltpunkt der Stufe. Endpunkt Spitzenwert : Der höchste Winkel, der während der Überwachung erreicht wird. | Abschaltung
Startdrehmoment | Die Winkelmessung beginnt bei diesem Auslöser. Minimaler Grenzwert: muss >= 0 sein Maximaler Grenzwert: muss < Max. Werkzeugdrehmoment sein | Nicht ausgewählt
Unterer Grenzwert | Niedrigster akzeptabler Winkel. Minimaler Grenzwert: muss >= 0 sein Maximaler Grenzwert: muss < 9 999 999 und < Oberer Grenzwert sein | Nicht ausgewählt
Oberer Grenzwert | Höchster akzeptabler Winkel. Minimaler Grenzwert: Muss > 0 und > Unterer Grenzwert sein Maximaler Grenzwert: muss < 9 999 999 sein | Nicht ausgewählt

## Ergebniswerte

- Gemessener Winkel: Der durch die Überwachung gemessene Winkel.

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:
Stufenüberwachung Winkel – Stoppbedingung Ende

A | Abschaltpunkt | D | Winkel-Obergrenze
B | Drehmomentauslöser | E | Gemessener Drehwinkel
C | Winkel-Untergrenze | F | Schritt

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:
Stufenüberwachung Winkel – Stoppbedingung Spitzendrehmoment

A | Spitzenmoment | E | Winkel-Obergrenze
B | Abschaltpunkt | F | Gemessener Drehwinkel
C | Drehmomentauslöser | G | Schritt
D | Winkel-Untergrenze |  |

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:
Stufenüberwachung Winkel, Stoppbedingung Abschaltung

A | Abschaltpunkt | D | Winkel-Obergrenze
B | Drehmomentauslöser | E | Gemessener Drehwinkel
C | Winkel-Untergrenze | F | Schritt

Zeigen und klicken Sie mit der Maus auf ein Bild, um weitere Informationen anzuzeigen:
Stufenüberwachung Winkel – ohne Drehmomentauslöser und mit Stoppbedingung Spitzenwert

A | Abschaltpunkt | D | Gemessener Drehwinkel
B | Winkel-Untergrenze | E | Stufe n-1
C | Winkel-Obergrenze | F | Stufe n