# Ereigniscodes

Es werden verschiedene Arten von Ereignissen genutzt, um den Bediener über bestimmte Zustandsänderungen oder Vorkommnisse im System zu benachrichtigen. Jedes Ereignis erfordert eine andere Aktion.

Es ist zu beachten, dass bestimmte Vorgänge nur von Servicemitarbeitern von Atlas Copco ausgeführt werden dürfen.

Verwenden Sie für weitere Informationen zu bestimmten Ereigniscodes die nachfolgenden Filter oder geben Sie die Suchkriterien für den Ereigniscode in das Suchfeld ein.

Ereigniscode
Ereignistyp
Ereignisname
Beschreibung
Verfahren
Protokoll / Anzeige / Bestätigung / Konfiguration
Verfügbar für
Gruppe
Suche

Ereigniscode | Ereignistyp | Ereignisname | Beschreibung | Verfahren | Protokoll / Anzeige / Bestätigung / Konfiguration | Verfügbar für | Gruppe
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
none | item | none | none | none | column | list | list
1000 | Info | Steuerung gestartet | Die Steuerung wird gestartet. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
1001 | Warnung | Steuerung-Seriennummer aktualisiert | Sie wird beim Hochfahren generiert, wenn die Seriennummer der IT-Platinenbox (Controller-Seriennummer) von der Seriennummer der AUX-Platinenbox abweicht. Die AUX-Platine lässt sich nicht vor Ort austauschen. Der Controller wird neu gestartet, wenn die Seriennummer aktualisiert wird. | IT-Platine oder Box austauschen. | Protokoll Anzeige Bestät. Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung und Werkzeug
1010 | Info | Werkzeug angeschlossen | Ein Werkzeug wird angeschlossen. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
1011 | Info | Werkzeug nicht angeschlossen | Ein Werkzeug wird vom Anschluss getrennt. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
1012 | Info | Werkzeug hat Steuerungsverbindung abgelehnt | Dieses Ereignis kann auftreten, wenn sich das Werkzeug in einer Skip-Zone befindet. | Überprüfen Sie, ob ein anderer Controller mit dem Werkzeug verbunden ist. Stellen Sie sicher, dass die Werkzeugeinstellungen korrekt eingerichtet wurden. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
2000 | Warnung | Akkuspannung niedrig |  | Akku austauschen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2001 | Warnung | Akku leer |  | Akku austauschen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2002 | Warnung | Werkzeug-Akkuzustand niedrig | Werkzeug-Akkuhaltbarkeitsproblem wurde erkannt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Akku austauschen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2004 | Warnung | Werkzeug ist keine bevorzugte Art | Das Werkzeug wurde durch ein Werkzeug mit einem anderen maximalen Werkzeugdrehmoment ersetzt. | Werkzeug wechseln. | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2006 | Warnung | Zustand des Werkzeugzusatzakkus niedrig | Die Backup-Batterie im Werkzeug zeigt schlechte Leistungsdaten. | Die Backup-Batterie muss ausgetauscht werden. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2007 | Warnung | Werkzeugzusatzakku fehlt oder ist defekt | Der Werkzeugzusatzakku fehlt oder ist defekt Gilt nur für SRB- und TBP-Werkzeuge. | Legen Sie eine Batterie ein. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2008 | Warnung | Fehler des Werkzeugzusatzakkus | Fehler am Werkzeugzusatzakku erkannt. Gilt nur für SRB- und TBP-Werkzeuge. | Akku austauschen. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2009 | Warnung | Zusatzakkuspannung niedrig | Der Reserveakku der Steuerung ist fast leer. | Akku austauschen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2010 | Fehler | Falsche Werkzeugsoftware-Version | Die Softwareversionen des Werkzeugs und der Steuerung sind nicht kompatibel. | Werkzeug warten - Werkzeugsoftware aktualisieren. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2012 | Warnung | Störung Werkzeugkommunikation | Die Kommunikation zwischen Werkzeug und Steuerung wurde unterbrochen. | Ändern Sie die Antennenposition. | Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Werkzeug
2013 | Warnung | Ungültige Umschaltringposition | Der Richtungsschalter am Werkzeug befindet sich in einer falschen Stellung. | Bei häufigem Auftreten - Werkzeug warten. | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2014 | Warnung | Werkzeug überhitzt | Werkzeug überhitzt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Werkzeug abkühlen lassen. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2015 | Fehler | Fehler Werkzeugtemperatursensor | Nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2016 | Warnung | Impulseinheit des Werkzeugs überhitzt | Impulseinheit überhitzt. Werkzeug ist nicht gesperrt, aber die Warnung wird immer dann angezeigt, wenn das Werkzeug gestartet wird, solange die Pulseinheitstemperatur über dem Schwellenwert liegt. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Werkzeug abkühlen lassen. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2019 | Warnung | Werkzeug konnte Motor nicht starten | Fehler Werkzeugmotor Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2020 | Warnung | Motortuning des Werkzeugs erforderlich | Motortuning des Werkzeugs erforderlich. | Führen Sie ein Motortuning durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2021 | Warnung | Motortuning fehlgeschlagen | Motortuning fehlgeschlagen. | Motortuning vollständig ausführen oder das Werkzeug warten. | Protokoll | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2022 | Info | Motortuning vollständig ausgeführt | Motortuning vollständig ausgeführt. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2023 | Warnung | Offenmaul-Tuning des Werkzeugs erforderlich | Offenmaul-Tuning des Werkzeugs erforderlich. | Offenmaul-Tuning ausführen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2024 | Warnung | Offenmaul-Tuning fehlgeschlagen | Offenmaul-Tuning fehlgeschlagen. | Versuchen Sie noch einmal, ein Offenmaul-Tuning auszuführen. Bei erneutem Fehler das Werkzeug warten. | Protokoll Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2025 | Info | Offenmaul-Tuning erfolgreich | Offenmaul-Tuning erfolgreich. |  | Protokoll Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2026 | Warnung | Offenmaul-Positionierung fehlgeschlagen | Offenmaul-Positionierung fehlgeschlagen. | Den Werkzugstartknopf erneut drücken und warten, bis die Positionierung abgeschlossen ist. Bei erneutem Fehler das Werkzeug warten. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2027 | Warnung | Nutzung aufgrund hoher Werkzeugtemperatur eingeschränkt | Der Temperaturgrenzwert wurde erreicht. Die Verschraubung wurde gesperrt, um die Gefahr eines Herunterfahrens des Werkzeugs aufgrund von Überhitzung zu verringern. | Warten Sie, bis das Werkzeug abgekühlt ist. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2030 | Fehler | Fehler des Werkzeugspeichers: Werkzeug wechseln | Werkzeugspeicher-Fehler. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2031 | Fehler | Werkzeugzubehörspeicher fehlerhaft | Werkzeugzubehörspeicher fehlerhaft. | Eine Werkzeugzubehörwartung durchführen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2040 | Fehler | Systemprüfung fehlgeschlagen |  |  | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2041 | Fehler | Fehler des Drehmomentgebers | Wird entweder bei einem Kalibrierfehler oder wenn das Werkzeug einen Messwertgeberfehler meldet, erzeugt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2042 | Fehler | Fehler des Winkelgebers |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2043 | Fehler | Werkzeugerdungsfehler |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2044 | Info | Werkzeugwartungsintervall abgelaufen | Gibt an, dass das Werkzeug gewartet werden muss. Wird ausgelöst, wenn die festgelegte Anzahl von Verschraubungen überschritten wurde. | Das Werkzeug warten. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2045 | Warnung | Werkzeugkalibrierdaten ungültig | Wenn die Validierung der Kalibrierdaten fehlschlägt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2046 | Info | Werkzeug: Nächstes Kalibrierdatum wurde überschritten | Gibt an, dass das Werkzeug kalibriert werden muss. Wird ausgelöst, wenn der Kalibrierungsalarm in den Einstellungen aktiviert ist und die gegenwärtige Zeit über dem nächstem Kalibrierdatum liegt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2048 | Info | Wert für Werkzeugkalibrierung durch QS-Gerät aktualisiert | Eine Aktualisierung der Werkzeugkalibrierung erfolgte, als eine Kalibrierung mit einem QS-Gerät durchgeführt wurde. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2050 | Fehler | Werkzeug-Parameterdatei wird nicht unterstützt | Erforderliche Werkzeugparameter fehlen. | Werkzeugparameter aktualisieren. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2060 | Info | Unerwartetes Startknopfverhalten | Wird zur Verhinderung eines Starts des Werkzeugs bei Anschluss eines Zubehörs verwendet. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2071 | Fehler | Werkzeugspeicher fehlerhaft | Werkzeugbeschreiber ist fehlerhaft. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2072 | Info | Unbekanntes Gerät verbunden |  |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2073 | Warnung | Startknopf-Überwachungsfehler | HW-Kanal-Fehler. Hardware und Software des Werkzeugstartknopfs passen nicht zusammen. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2074 | Warnung | Fehler der Werkzeug-Anzeigeplatine | Fehler, Werkzeug-Anzeigeplatine. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2075 | Warnung | Werkzeuglüfter-Spannungsfehler | Werkzeuglüfter-Spannungsfehler. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2076 | Warnung | Busspannungsfehler des Werkzeugzubehörs | Busspannungsfehler, Werkzeugzubehör. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2077 | Warnung | Werkzeugstartknopf-Sensorfehler | Startknopf-Sensorfehler. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2078 | Info | Verschraubungsprogramm des Werkzeugs aktualisiert | Werkzeug aufgrund von Verschraubungsprogramm-Aktualisierung gesperrt. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2079 | Fehler | Werkzeugkabel nicht unterstützt | Werkzeugkabel ist fehlerhaft. Der im Kabel befindliche Chip reagiert nicht oder ist beschädigt. | Kabel austauschen. | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2080 | Fehler | Fehler Werkzeugakku | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. Akkufehler. | Wenden Sie sich an einen Atlas Copco-Kundendienstvertreter und schicken Sie den Akku an Atlas Copco zurück (verwenden Sie ihn nicht wieder!). | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2081 | Fehler | Werkzeug-Stromgrenze erreicht | Der Stromgrenzwert wurde erreicht und der Antrieb ist abgeschaltet. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2082 | Fehler | Werkzeug-Strommessfehler | Strommessfehler. Bei der Strommessung kann kein zuverlässiges Ergebnis erhalten werden. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2083 | Fehler | Interner Werkzeugfehler | Diverse interne Hardwarefehler. Gilt nur für STB- und IxB-Werkzeuge. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2084 | Fehler | Interner Werkzeug-Softwarefehler | Diverse interne Softwarefehler. Gilt nur für STB- und IxB-Werkzeuge. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2085 | Fehler | Werkzeug-RBU-Fehler | Von der Werkzeugsoftware wurde ein RBU-Fehler festgestellt. | Überprüfen Sie, dass die RBU ordnungsgemäß installiert ist. Wenn der Fehler weiterhin vorhanden ist, das Werkzeug warten. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2086 | Fehler | Werkzeugstillstand | Werkzeugmotor bleibt stehen. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2087 | Warnung | Werkzeugmotor-Strom zu hoch | Der Stromgrenzwert des Werkzeugmotors wurde überschritten und das Werkzeug ist gesperrt. Das Werkzeug wechselt in den Modus Ausfallsicher. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2088 | Warnung | Werkzeugakku-Strom zu hoch | Der Strom des Werkzeugakkus ist zu hoch. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2089 | Warnung | Werkzeugantriebsspannung zu niedrig | Die Werkzeug-Antriebsspannung liegt unter dem überwachten unteren Spannungsgrenzwert. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2090 | Warnung | Werkzeugantriebsspannung zu hoch | Die Werkzeug-Antriebsspannung liegt über dem überwachten oberen Spannungsgrenzwert. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2091 | Warnung | Fehler der Werkzeug-Hauptplatine | Interner Fehler der Werkzeug-Hauptplatine. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl XB | Werkzeug
2092 | Warnung | Fehler des Werkzeug-Stromversorgungsmoduls | Interner Fehler des Werkzeug-Stromversorgungsmoduls. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2093 | Warnung | Ölstand der Impulseinheit niedrig | Der Ölstand des angeschlossenen Impulsschraubers ist niedrig. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2094 | Warnung | Ölstand der Impulseinheit leer | Der Ölstand des angeschlossenen Impulsschraubers liegt unter dem für den Betrieb erforderlichen Pegel. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2095 | Warnung | Kommunikation mit Werkzeugakku ausgefallen | Kommunikation zwischen Werkzeug und Akku wurde unterbrochen. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Vergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt sitzt. Wechseln Sie andernfalls den Akku. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2096 | Fehler | Falsche Version der Werkzeugakku-Software | Software des Werkzeugakkus ist nicht mit der Werkzeugsoftware kompatibel. Gilt nur für SRB-, TBP- und IxB-Werkzeuge. | Software aktualisieren. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2100 | Info | STwrench smartHEAD entfernt | STwrench smartHEAD wurde entfernt. | smartHEAD wieder anschließen und den Schlüssel neu starten. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2101 | Warnung | Schlüssel-Verschraubung wenn gesperrt | Eine Schraubenschlüssel-Verschraubung wurde durchgeführt, als der Werkzeugstatus im Controller auf gesperrt gesetzt war. | Warten Sie, bis der Werkzeugstatus im Controller entsperrt ist. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Werkzeug
2120 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug verfügt über keinen aktiven Momentgeber |  |  | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2121 | Warnung | Geber sind für angeschlossenes Werkzeug deaktiviert |  |  | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2122 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug verfügt nicht über den erforderlichen Momentgeber |  | Wechseln Sie zu einem Werkzeug mit mehreren Messwertgebern oder aktualisieren Sie die Einstellungen „Duales Drehmoment erforderlich“ in der Werkzeugkonfiguration. | Protokoll Display | Flex IxB | Werkzeug
2123 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug verfügt nicht über den erforderlichen Winkelgeber |  | Wechseln Sie zu einem Werkzeug mit mehreren Messwertgebern oder aktualisieren Sie die Einstellungen „Duales Drehmoment erforderlich“ in der Werkzeugkonfiguration. | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2125 | Fehler | Drehmomentgeber-Fehler an Momentgeber 2 | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2127 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Kalibrierungsfehler | Es liegt ein Fehler am Drehmomentgeber vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Werkzeug
2129 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber: Shunt-Test fehlgeschlagen | Es liegt ein Fehler am Drehmomentgeber vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung XB | Werkzeug
2131 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber: Nullpunktabgleich-Kompensierung fehlgeschlagen | Es liegt ein Fehler am Drehmomentgeber vor. | Stellen Sie sicher, dass die Verschraubung ohne Drehmoment am Werkzeug gestartet wird. Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Werkzeug
2133 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Gerätefehler | Es liegt ein Fehler am Drehmomentgeber vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Werkzeug
2135 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Überlauf in A/D-Wandler | Es liegt ein Fehler am Drehmomentgeber vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Werkzeug
2136 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Kalibrierungsfehler am Momentgeber 2 | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2137 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Shunt-Test für Geber 2 fehlgeschlagen | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2138 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Null-Offset-Kompensierung am Momentgeber 2 fehlgeschlagen | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Stellen Sie sicher, dass die Verschraubung ohne Drehmoment am Werkzeug gestartet wird. Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2139 | Fehler | Werkzeug-Momentgeber, Gerätefehler im Geber 2 | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2140 | Fehler | Fehler des Werkzeug-Momentgebers: Überlauf in A/D-Wandler des Gebers 2 | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display | Flex | Werkzeug
2142 | Fehler | Redundanzfehler Momentgeber | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Setzen Sie den Redundanzfehler zurück | Protokoll Display | Power Focus 6000 Tools Control | Werkzeug
2143 | Fehler | Redundanzfehler Winkelgeber | Bei einem Werkzeug mit mehreren Gebern liegt ein Fehler am Momentgeber 2 vor. | Setzen Sie den Redundanzfehler zurück | Protokoll Display | Power Focus 6000 Tools Control | Werkzeug
2202 | Fehler | Überstrom an der Werkzeug-MMS aufgetreten | An der Werkzeug-MMS wurde ein Überstrom erkannt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. Werkzeug-MMS austauschen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB | Werkzeug
2203 | Fehler | Überstrom an der Frontleuchte aufgetreten | An der Frontleuchte wurde ein Überstrom erkannt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. Die Frontleuchte austauschen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB | Werkzeug
2204 | Fehler | Überstrom am Zubehörbus aufgetreten | Am Zubehörbus wurde ein Überstrom erkannt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. Den Zubehörbus austauschen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB | Werkzeug
2207 | Fehler | Überstrom am Vibrationsgerät aufgetreten | Am Vibrationsgerät wurde ein Überstrom erkannt. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. Das Vibrationsgerät austauschen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB | Werkzeug
2208 | Warnung | Temperatur der System-CPU hoch | Temperatur der System-CPU hoch. | Warten Sie, bis das Werkzeug abgekühlt ist. | Protokoll Display Konfiguration | IxB | Werkzeug
2209 | Fehler | Temperatur der System-CPU kritisch | Temperatur der System-CPU kritisch. | Warten Sie, bis das Werkzeug abgekühlt ist. | Protokoll Display Konfiguration | IxB XB | Werkzeug
2210 | Fehler | Nicht unterstützte Stromquelle: Verschraubung nicht zulässig | Akku mit zu geringer Spannung am Werkzeug angebracht. | Bringen Sie einen Akku mit höherer Spannung am Werkzeug an. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB | Werkzeug
2217 | Info | Läuft mit Notstrombatterie | Läuft mit Notstrombatterie. |  | Protokoll | IxB | Werkzeug
2218 | Info | Akku angeschlossen | Akku angeschlossen oder Steuerung/Werkzeug gestartet. |  | Protokoll | IxB | Werkzeug
2219 | Info | Stromquelle: unbekannt | Unbekannte Stromquelle angeschlossen oder Steuerung/Werkzeug mit unbekannter Stromquelle gestartet. |  | Protokoll | IxB | Werkzeug
2220 | Fehler | Ausfall des Werkzeuglüfters | Gilt für IPB-P. | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2221 | Warnung | Akku überhitzt | Die Akkutemperatur ist zu hoch. | Akku wechseln oder überhitzten Akku abkühlen lassen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Werkzeug
2222 | Warnung | Nutzung aufgrund hoher Akkutemperatur eingeschränkt | Die Akkutemperatur ist zu hoch. | Akku wechseln oder überhitzten Akku abkühlen lassen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 ToolsControl | Werkzeug
2223 | Fehler | Front-LED nicht verfügbar | Dieser Fehler wird ausgegeben, wenn die Front-LED beim Hochfahren des Werkzeugs nicht erkannt wird. | Reparieren Sie die Frontleuchte oder die Kabelverbindung der Frontleuchte. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Steuerung und Werkzeug
2224 | Fehler | Farbe der Front-LED nicht verfügbar | Dieser Fehler wird ausgegeben, wenn die Farbe der Front-LED beim Hochfahren des Werkzeugs nicht erkannt wird. | Reparieren Sie die Farbe der Frontleuchte oder die Kabelverbindung der Frontleuchte. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Steuerung und Werkzeug
2225 | Fehler | RHMI-Schalter nicht verfügbar | Wenn die RHMI-Schalter beim Hochfahren des Werkzeugs nicht erkannt werden, wird ein Ereignis ausgegeben. | Reparieren Sie die RHMI-Schalter. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Steuerung und Werkzeug
2226 | Fehler | LED-Ring nicht verfügbar | Wenn der LED-Ring beim Hochfahren des Werkzeugs nicht erkannt wird, wird ein Ereignis ausgegeben. | Reparieren Sie die Leuchten des hinteren Rings oder deren Anschlüsse. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Steuerung und Werkzeug
2227 | Fehler | Lüfter nicht verfügbar. | Wenn der Lüfter beim Hochfahren des Werkzeugs nicht erkannt wird, wird ein Ereignis ausgegeben. | Reparieren Sie den Lüfter. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Steuerung und Werkzeug
2228 | Fehler | RRE-Platine nicht verfügbar | Wenn die Werkzeugplatinenschnittstelle beim Hochfahren des Werkzeugs nicht erkannt wird, wird ein Ereignis ausgegeben. | Reparieren Sie die Werkzeugplatinenschnittstelle. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 | Steuerung und Werkzeug
2229 | Warnung | Werkzeugzusatzakku leer | Der Werkzeugzusatzakku ist leer. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2230 | Info | Werkzeugzusatzakku voll geladen | Der Werkzeugzusatzakku ist voll geladen. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2231 | Warnung | Werkzeugzusatzakku fehlt | Der Werkzeugzusatzakku fehlt. | Legen Sie eine Batterie ein. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2232 | Warnung | Werkzeugzusatzakku defekt | Der Werkzeugzusatzakku ist defekt. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Werkzeug
2300 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs (Drehmoment) |  | Nehmen Sie einen Neustart des Werkzeugs vor. Sollte der Fehler bestehen bleiben, warten Sie das Werkzeug und achten Sie auf lockere Kabelanschlüsse. Kontrollieren Sie die Kabel auf etwaige Beschädigungen. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2301 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs (Analog) |  | Nehmen Sie einen Neustart des Werkzeugs vor. Sollte der Fehler bestehen bleiben, warten Sie das Werkzeug und achten Sie auf lockere Kabelanschlüsse. Kontrollieren Sie die Kabel auf etwaige Beschädigungen. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2302 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs (MCU Vdd) |  | Nehmen Sie einen Neustart des Werkzeugs vor. Sollte der Fehler bestehen bleiben, warten Sie das Werkzeug und achten Sie auf lockere Kabelanschlüsse. Kontrollieren Sie die Kabel auf etwaige Beschädigungen. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2303 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs (Schrittweiterschaltung) |  | Nehmen Sie einen Neustart des Werkzeugs vor. Sollte der Fehler bestehen bleiben, warten Sie das Werkzeug und achten Sie auf lockere Kabelanschlüsse. Kontrollieren Sie die Kabel auf etwaige Beschädigungen. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2304 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs (UPS) |  | Nehmen Sie einen Neustart des Werkzeugs vor. Sollte der Fehler bestehen bleiben, warten Sie das Werkzeug und achten Sie auf lockere Kabelanschlüsse. Kontrollieren Sie die Kabel auf etwaige Beschädigungen. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2305 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs (Stromversorgung des Werkzeugs) |  | Nehmen Sie einen Neustart des Werkzeugs vor. Sollte der Fehler bestehen bleiben, warten Sie das Werkzeug und achten Sie auf lockere Kabelanschlüsse. Kontrollieren Sie die Kabel auf etwaige Beschädigungen. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2306 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs (Vdd) |  | Nehmen Sie einen Neustart des Werkzeugs vor. Sollte der Fehler bestehen bleiben, warten Sie das Werkzeug und achten Sie auf lockere Kabelanschlüsse. Kontrollieren Sie die Kabel auf etwaige Beschädigungen. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2307 | Fehler | Fehler in der Hauptplatine des Werkzeugs – Hardwarefehler (IMU) |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2331 | Fehler | Fehler am Strommodul des Werkzeugs – Spannung niedrig (Referenz) |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2332 | Fehler | Fehler am Strommodul des Werkzeugs – Spannung hoch (Referenz) |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2333 | Fehler | Fehler am Strommodul des Werkzeugs – Spannung niedrig (UPS) |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2334 | Fehler | Fehler am Strommodul des Werkzeugs – Spannung hoch (UPS) |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2335 | Fehler | Fehler am Strommodul des Werkzeugs – Spannung niedrig (Sicherungsdomain) |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2336 | Fehler | Fehler am Strommodul des Werkzeugs – Spannung hoch (Sicherungsdomain) |  | Führen Sie eine Werkzeugwartung durch. | Protokoll Display Bestät. | IxB | Werkzeug
2500 | Fehler | Max. Anzahl Spanner-Zugstange | Spanner-Zugstange muss ausgetauscht werden. Das System ist für die Nutzung gesperrt. Es kann nur Druck abgelassen werden. | Senden Sie den Spanner zum Austausch der Zugstange an das Serviceunternehmen. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2501 | Fehler | Alarm Pumpenmotorschutz | Der Pumpenmotorschutz hat den Motor angehalten. Das System muss angehalten werden. Falls das System unter Druck steht, muss der Druck manuell abgelassen werden. | Schalten Sie das System ab. Falls dieses unter Druck steht, lassen Sie den Druck manuell ab und senden Sie die Pumpe zur Wartung ein. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2502 | Fehler | Alarm niedriger Ölstand Pumpenmotor | Der Ölstand des Pumpenmotors ist niedrig, daher wurde der Motor abgeschaltet. Falls das System unter Druck steht, muss der Druck manuell abgelassen werden. | Schalten Sie das System ab. Falls dieses unter Druck steht, lassen Sie den Druck manuell ab und füllen Sie Öl nach. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2503 | Fehler | Alarm Pumpenmotor-Öltemperatur hoch | Die Öltemperatur des Pumpenmotors ist hoch. | Schalten Sie das System ab und warten Sie, bis das Öl abgekühlt ist. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2504 | Fehler | Alarm Spanner-Drucksensor | Fehler der Drucksensorelektronik des Spanners. Es kann kein Druck abgelesen oder an das System gemeldet werden. | Schalten Sie das System ab. Falls dieses unter Druck steht, lassen Sie den Druck manuell ab und senden Sie den Spanner zur Wartung ein. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2505 | Fehler | Alarm Pumpen-Drucksensor | Fehler der Drucksensorelektronik der Pumpe. Es kann kein Druck abgelesen oder an das System gemeldet werden. | Schalten Sie das System ab. Falls dieses unter Druck steht, lassen Sie den Druck manuell ab und senden Sie die Pumpe zur Wartung ein. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2506 | Fehler | Unerwartete Rotation im Uhrzeigersinn erkannt | Rotation der Mutter im Uhrzeigersinn während nach einem abgeschlossenen Spannvorgang auf den Druckablass gewartet wurde. Das Ergebnis wird ungültig. | Lassen Sie den Druck ab und spannen Sie die Mutter erneut. | Protokoll Display Konfiguration | PFHC | Werkzeug
2507 | Fehler | Unerwartete Rotation gegen den Uhrzeigersinn erkannt | Rotation der Mutter gegen den Uhrzeigersinn während nach einem abgeschlossenen Spannvorgang auf den Druckablass gewartet wurde. Das Ergebnis wird ungültig. | Lassen Sie den Druck ab und spannen Sie die Mutter erneut. | Protokoll Display Konfiguration | PFHC | Werkzeug
2508 | Fehler | Fehler des Pumpen- oder Spanner-Drucksensors | Zu große Differenz zwischen den Messwerten des Drucksensors in der Pumpe und dem Spanner. Die Druckbeaufschlagung wird angehalten. | Problem der Hydraulik oder mit der Kalibrierung der Drucksensoren. Starten Sie das System neu und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter von Atlas Copco. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2509 | Fehler | Ausfall des Spanner-Drucksensors oder des Hydraulikschlauchs | Der Drucksensor des Spanners zeigt keinen Druck an, der Pumpensensor jedoch einen Druckanstieg. Die Druckbeaufschlagung wird angehalten. | Problem der Hydraulik oder mit der Kalibrierung der Drucksensoren. Starten Sie das System neu und versuchen Sie es erneut. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter von Atlas Copco. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2510 | Fehler | Festlegen der benutzerdefinierten ID fehlgeschlagen | Das Festlegen der benutzerdefinierten ID ist fehlgeschlagen. | Starten Sie das System neu und überprüfen Sie die angeschlossenen Geräte. Wenn die benutzerdefinierte ID für das Gerät falsch ist, nehmen Sie die Einstellung erneut vor. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2511 | Info | Benutzerdefinierte ID wurde festgelegt | Das Festlegen der benutzerdefinierten ID war erfolgreich. |  | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2512 | Warnung | Falsch formatierter Barcode-String, ignoriert | Der gescannte String konnte nicht als Turmdaten-Barcode geparst werden. | Scannen Sie einen korrekten Turmdaten-QR-Code oder eine Turmbereichs-ID. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2513 | Fehler | Kein Pumpendruck erkannt | Das System versucht, Druck aufzubauen, es wird jedoch kein Druckanstieg an der Pumpe erkannt. Mögliche Ursache ist eine falsche Phasenfolge am dreiphasigen Stecker. | Schalten Sie das System ab und kehren Sie die Phasen des Stromanschlusses um. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2514 | Warnung | Alarm Spanner-Überdrehmoment | Am Knickschlüssel liegt ein zu hohes Drehmoment an. Dies kann zu Schäden am Drehmomentwandler führen. | Senken Sie das Drehmoment. | Protokoll | PFHC | Werkzeug
2515 | Warnung | Alarm Spanner-Überdruck | Der Druck am Spanner ist zu hoch. | Senken Sie den Druck oder lassen Sie diesen ab. Überprüfen Sie die Hydraulikdruckparameter. | Protokoll | PFHC | Werkzeug
2516 | Warnung | Unerwartete Pumpen- oder Spanner-Firmware | Unerwartete Pumpen- oder Spanner-Firmwareversion erkannt, System neu starten. Falls das Problem weiterhin besteht, kann das System eventuell trotzdem betrieben werden, achten Sie jedoch sorgfältig auf unerwartetes Verhalten. | Netzschalter des Systems aus- und einschalten | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
2517 | Fehler | Inkompatible Pumpen- oder Spanner-Firmwareversion, System neu starten. Das System kann nicht betrieben werden. | Inkompatible Pumpen- oder Spanner-Firmwareversion, System neu starten. Das System kann nicht betrieben werden. | Starten Sie das System neu, falls dies nicht hilft, tauschen Sie das fehlerhafte Gerät aus. Überprüfen Sie die angeschlossenen Geräte, um herauszufinden, welches sich nicht verbunden hat. | Protokoll Display Bestät. | PFHC | Werkzeug
3000 | Fehler | Interner Software-Fehler der Steuerung | Softwarefehler in der Steuerung. | Den Kundendienst kontaktieren. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3001 | Fehler | Steuerung Uhrakku leer | Der interne Akku nähert sich seinem Funktionsende. | Akku austauschen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3010 | Warnung | System überhitzt | Die Steuerung ist überhitzt. | Abkühlen lassen. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3011 | Warnung | Antrieb überhitzt Steuerungs-Hardware |  | Abkühlen lassen. | Protokoll Display Konfiguration | Flex ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3013 | Warnung | Nutzung aufgrund hoher Controller-Temperatur eingeschränkt | Der Temperaturgrenzwert wurde erreicht. Die Verschraubung wurde gesperrt, um die Gefahr eines Herunterfahrens des Controllers aufgrund von Überhitzung zu verringern. | Warten Sie, bis der Controller abgekühlt ist. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3020 | Warnung | Hardwarefehler der Steuerung |  |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3021 | Warnung | Systemspannungsproblem | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3022 | Warnung | Steuerungsspannungsproblem Wechselstromeingangsspannung zu hoch | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3023 | Warnung | Steuerungsspannungsproblem Wechselstromeingangsspannung zu niedrig | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Display | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3024 | Warnung | Antriebsspannungsproblem: Wechselstromeingangsspannung zu hoch | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Display | Flex ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3025 | Warnung | Antriebsspannungsproblem: Wechselstromeingangsspannung zu niedrig | Gleichspannung zu hoch oder zu niedrig. | Eingangsspannung korrigieren | Protokoll Display | Flex ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3026 | Info | Es ist bereits die maximale Anzahl an IxB-Connect-Werkzeugen verbunden. | Zeigt an, dass die maximal zulässige Anzahl der mit der Steuerung verbundenen IxB-Connect-Werkzeuge erreicht ist. |  | Protokoll | ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
3029 | Info | Netzwerkverbindung des Clients unterbrochen | Die Netzwerkverbindung des Werkzeugs wurde unterbrochen, entweder weil die Reichweite des Netzwerks verlassen wurde oder aufgrund einer anderen Ursache. | Beheben Sie den Fehler, indem Sie den Roaming-Grenzwert überprüfen und die Anzahl der ausgewählten Kanäle auf weniger als 24 reduzieren, um sicherzustellen, dass Roaming aktiviert ist. | Protokoll Display Konfiguration Bestät. | IxB | Steuerung und Werkzeug
3030 | Fehler | IP-Adressenkonflikt mit einem anderen Knoten im Netzwerk | Die eingestellte IP-Adresse wird von einem anderen Gerät im selben Netzwerk verwendet. | Die IP-Adresse an einem der Geräte ändern. | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3031 | Info | Netzwerkkabel wurde entfernt | Der Träger der firmeneigenen Schnittstelle ist verloren gegangen (Kabel nicht angeschlossen). | Den Kabelanschluss prüfen. | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3032 | Info | Pairing wurde gestartet | Werkzeugkopplung gestartet. |  | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3033 | Info | Pairing erfolgreich | Werkzeugkopplung erfolgreich. |  | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3034 | Info | Pairing fehlgeschlagen: Kein Werkzeug gefunden | Von der Steuerung wurde bei der Suche nach Geräten für das Funk-Pairing kein Werkzeug für das Pairing-Verfahren gefunden. | Das Werkzeug in den Pairing-Modus schalten und erneut versuchen. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3035 | Fehler | Pairing fehlgeschlagen: Es wurde mehr als ein Werkzeug gefunden | Von der Steuerung wurde bei der Suche nach Geräten für das Funk-Pairing mehr als ein Werkzeug gefunden. | Wenn der Pairing-Modus an der Steuerung gestartet wird sicherstellen, dass nur ein Werkzeug sich im Pairing-Modus befindet. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3036 | Fehler | Pairing fehlgeschlagen: Kommunikationsfehler | Während des Pairing-Verfahrens trat bei der Steuerung ein Verbindungsabbruch, eine unerwartete Antwort oder eine Zeitabschaltung auf. | Versuchen Sie noch einmal, ein Pairing-Verfahren auszuführen. Bei erneutem Fehler das Werkzeug warten. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3037 | Info | Pairing fehlgeschlagen: Werkzeugplatz ist voll |  | Einen Werkzeugplatz freimachen. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3040 | Warnung | Not-Aus | Antrieb aufgrund eines Notstopps deaktiviert. | Not-Aus rückstellen. | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3050 | Info | Systemuhr aktualisiert | Systemuhr wurde aktualisiert. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3051 | Fehler | Systemuhr-Fehler | Von der Echtzeituhr (RTC) der Hardware wurde die falsche Zeit abgelesen. | Den RTC-Akku austauschen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3052 | Warnung | Fernstartkonfigurationsfehler | HW und SW für die Fernstartkonfiguration passen nicht zusammen. | Sicherstellen, dass der HW-DIP-Schalter zur ausgewählten Startquelle passt. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3053 | Info | Antrieb verbunden | Laufwerk für synchronisierte Verschraubung wurde angeschlossen. |  | Protokoll Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3054 | Info | Antrieb getrennt | Antrieb von der Steuerung getrennt. | Prüfen Sie die Verkabelung und das Netzteil auf extern verbundene Antriebe oder ersetzen Sie die Steuerung. | Protokoll Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3055 | Warnung | Moduskonfigurationsfehler | Wird erzeugt, wenn der ausgewählte Modus falsch konfiguriert wird. Beispielsweise Konfiguration von zwei Bolzen mit der gleichen Bolzennummer oder dem gleichen Kanal, unvollständige Moduskonfiguration. | Überprüfen Sie ToolsTalk 2 auf Fehler bei der Moduskonfiguration. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3056 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Werkzeug oder Laufwerk fehlt | Wird erzeugt, wenn einem verwendeten Kanal ein Laufwerk oder Werkzeug fehlt. | Überprüfen Sie das Kanalmenü auf der MMS. Verbinden Sie das fehlende Laufwerk oder Werkzeug. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3057 | Info | Kann nicht gestartet werden: Der Kanal wird bereits verwendet | Erzeugt, wenn ein benötigter Kanal einer anderen virtuellen Station zugewiesen wurde. |  | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3058 | Info | Kein Modus ausgewählt |  | Modus wählen. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3059 | Warnung | Verbindung mit Lizenzmanager von Atlas Copco fehlgeschlagen | Zeigt an, dass der Controller keine Verbindung mit dem lokalen Lizenzmanager zum Erhalt von Lizenzen aufbauen konnte. | Lokales Netzwerk prüfen Wenn die Verbindung erneut fehlschlägt, warten Sie den Controller. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3060 | Fehler | Anzahl der Lizenzen für virtuelle Station überschritten. | Die Lizenz für virtuelle Station ist größer als die verfügbaren Lizenzen. | Lizenzen oder Konfiguration der virtuellen Station aktualisieren. | Protokoll Display Bestät. | ToolsControl | Steuergerät
3061 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Freigabesignal ist niedrig |  | Stellen Sie sicher, dass das Signal „Aktion aktivieren“ aktiviert ist, bevor die Verschraubung gestartet wird. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3062 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Stoppsignal ist hoch |  | Stellen Sie sicher, dass das Signal „Aktion aktivieren“ deaktiviert ist, bevor die Verschraubung gestartet wird. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3063 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Alle Kanäle gesperrt | Alle Kanäle wurden auf gesperrt gesetzt, daher kann keine Verschraubung gestartet werden. | Mindestens ein Kanal muss auf nicht gesperrt gesetzt sein. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3064 | Warnung | Trägernummer fehlerhaft | Der Hex-Schalter eines FlexCarriers wurde auf Null gesetzt. | Setzen Sie den Schalter auf einen von Null verschiedenen Wert. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3065 | Warnung | Notaus-Konfigurationsstecker des Trägers vom falschen Typ oder fehlt | Der Notaus-Konfigurationsstecker eines Trägers fehlt oder der Stecker ist vom falschen Typ. | Setzen Sie einen Stecker des korrekten Typs ein. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3066 | Warnung | Trägerspannung Einlass Kein 3-phasiger Wechselstrom |  | Stellen Sie sicher, dass die dreiphasige Stromversorgung des Trägers innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegt und vollständig funktionsfähig ist. Stellen Sie sicher, dass die Kabel der dreiphasigen Stromversorgung sich in gutem Zustand befinden und korrekt angeschlossen sind. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3067 | Warnung | Trägerspannung Einlass Eine Wechselstromphase fehlt |  | Stellen Sie sicher, dass die dreiphasige Stromversorgung des Trägers innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegt und vollständig funktionsfähig ist. Stellen Sie sicher, dass die Kabel der dreiphasigen Stromversorgung sich in gutem Zustand befinden und korrekt angeschlossen sind. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3068 | Warnung | Träger: Interne 24 VDC Stromversorgungseinheit kaputt |  | Warten Sie den Träger. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3069 | Warnung | Träger 24-V-Ausgangsanschluss wegen Überstrom deaktiviert |  | Führen Sie einen System-Reset durch. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3070 | Warnung | Träger, Hardware-Fehler PF6 FlexControl-Kabel OUT |  | Führen Sie einen System-Reset durch. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3071 | Warnung | Träger, Hardware-Fehler PF6 FlexControl-Kabel IN |  | Führen Sie einen System-Reset durch. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3072 | Warnung | Not-Halt Fehler 24-VDC-Stromversorgung durch Kurzschluss |  | Warten Sie den Träger. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3073 | Warnung | Kann nicht gestartet werden: Notstopp für System wurde ausgelöst | Dieses Ereignis wird beim Zuweisen von mehreren Spindeln durch „preStartCheckFailed“ aufgrund eines Notaus ausgelöst. | Setzen Sie den Notaus zurück. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3074 | Warnung | Träger überhitzt |  | Abkühlen lassen. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3075 | Warnung | Trägertemperatur IO |  |  | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3076 | Warnung | Träger: Überlast der internen 24-VDC-Stromversorgung | Der Stromausgang vom internen Netzteil ist zu hoch. | Trennen Sie andere Träger, die vom Netzteil mit Strom versorgt werden. Trennen Sie alle externen Geräte, die 24 VDC verwenden. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3077 | Warnung | Träger: Interne 24-VDC-Stromversorgung Überspannung | Der Spannungsausgang vom internen Netzteil ist zu hoch. | Tauschen Sie den Träger aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3078 | Warnung | Träger: Interne 24-VDC-Stromversorgung Unterspannung | Der Spannungsausgang vom internen Netzteil ist zu niedrig. | Tauschen Sie den Träger aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3079 | Warnung | Externe Versorgung des Trägers: 24-VDC-Überspannung | Die Sicherungs-Eingangsspannung ist größer als 27 VDC. | Passen Sie die Sicherungs-Eingangsspannung an. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3080 | Warnung | Externe Versorgung des Trägers: 24-VDC-Unterspannung | Die Sicherungs-Eingangsspannung ist kleiner als 19 VDC. | Passen Sie die Sicherungs-Eingangsspannung an. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3081 | Warnung | Trägerspannung Einlass 3-Phasen-Wechselstrom-Überspannung | Die Eingangsspannung ist zu hoch. | Senken Sie die Eingangsspannung auf 400 VAC oder 480 VAC. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3082 | Warnung | Trägerspannung Einlass 3-Phasen-Wechselstrom-Unterspannung | Die Eingangsspannung ist zu niedrig. | Erhöhen Sie die Eingangsspannung auf 400 VAC oder 480 VAC. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3083 | Fehler | Falsche Anybus/Profisafe-Modul-Firmware |  | Aktualisieren Sie die Firmware des Anybus-Moduls auf die neueste Version. | Protokoll Display | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3084 | Fehler | Laufzeitfehler Soft-PLC | eCLR wurde unkontrolliert beendet. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3085 | Warnung | Träger: Gebläsemodul außer Betrieb |  | Tauschen Sie das Lüftermodul aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3086 | Warnung | Träger: Gebläsemodul teilweise außer Betrieb |  | Tauschen Sie das Lüftermodul aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3087 | Warnung | Träger: Linkes Gebläsemodul außer Betrieb |  | Tauschen Sie das Lüftermodul aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3088 | Warnung | Träger: Linkes Gebläsemodul teilweise außer Betrieb |  | Tauschen Sie das Lüftermodul aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3089 | Warnung | Träger: Rechtes Gebläsemodul außer Betrieb |  | Tauschen Sie das Lüftermodul aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3090 | Warnung | Träger: Rechtes Gebläsemodul teilweise außer Betrieb |  | Tauschen Sie das Lüftermodul aus. | Protokoll Display | Flex | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3091 | Info | Sync-Mitglied Kanalkollision | Wird generiert, wenn zwei oder mehr Sync-Mitglieder für denselben Kanal konfiguriert sind. | Konfigurieren Sie das kollidierende Sync-Mitglied neu für einen einzigartigen oder anderen Kanal, der noch keinem anderen Sync-Mitglied zugewiesen ist. | Protokoll Konfiguration Display Bestät. | Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3095 | Warnung | Stärke des WLAN-Signals niedrig | Die Signalstärke des Drahtlosnetzwerks liegt unter dem in der Einstellung „Signalstärke-Warnung unter (dBm)“ festgelegten Wert. |  | Konfiguration | IxB STRw | Steuerung und Werkzeug
3096 | Warnung | Stärke des Mobilfunksignals niedrig | Der RSSI-Wert für die Mobilfunkverbindung liegt unterhalb des festgelegten Grenzwerts von -98 dBm. | Bewegen Sie das Werkzeug für eine bessere Verbindung sowie zur Vermeidung von Datenverlusten näher an die Mobilfunkantennen heran. | Konfiguration | IxB | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3097 | Warnung | Mobilfunkverbindung unterbrochen | Das System hat die Verbindung zum Mobilfunknetzwerk verloren. | Bewegen Sie das Werkzeug näher an die Mobilfunkantennen heran. Überprüfen Sie in der Einrichtung der Mobilfunkverbindung, ob noch der korrekte APN konfiguriert ist. Überprüfen Sie das Mobilfunknetzwerk auf eventuelle Probleme. | Protokoll Display Konfiguration | IxB | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3100 | Warnung | Moduskonfiguration existiert nicht |  | Wählen Sie vor dem Start einer Verschraubung einen bestehenden Synchronisierungsmodus aus. | Protokoll Display | Flex Synchronisierte Verschraubung | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3150 | Fehler | Software nicht IAM-kompatibel | IAM ist nicht mit der auf dem Controller installierten Software kompatibel. | IAM ersetzen. | Protokoll Display Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3160 | Fehler | Neu installierte Software konnte nicht aktiviert werden | Bei der Aktivierung ist ein Problem aufgetreten. Wenn die neu installierte Software startet, dann erfolgt ein Rückfall zur vorherigen Betriebssoftware. Dieser Fehler tritt ausschließlich während der Softwareinstallation auf, wenn die neue Software nach drei Versuchen nicht gestartet werden konnte. | Nehmen Sie einen Export vor und wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Atlas Copco. Notieren Sie die zu installierende Softwareversion sowie die funktionierende Softwareversion. | Protokoll Display Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3161 | Fehler | Start in unerwarteter Softwarepartition | Die Steuerung wurde bei der inaktiven Softwareseite und nicht bei der erwarteten Softwareseite gestartet. | Notieren Sie die Softwareversion (wählen Sie auf der Startseite der Steuerung „Steuerung > Software“ aus). Versuchen Sie, die Steuerung neu zu starten und vergewissern Sie sich, dass sie beim Neustart mit der richtigen Software läuft. Wenn der Fehler bestehen bleibt, nehmen Sie einen Export vor und wenden Sie sich an Atlas Copco. | Protokoll Display Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3162 | Info | Verifizierung des Software-Upgrades fehlgeschlagen | Die Integrität und Authentizität des Softwarepakets konnten nicht verifiziert werden. | Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem Softwarepaket, auf das das Upgrade erfolgen soll, um ein signiertes Softwarepaket handelt. Notieren Sie die Softwareversion (wählen Sie auf der Startseite der Steuerung „Steuerung > Software“ aus). Wenn der Fehler bestehen bleibt, nehmen Sie einen Export vor und wenden Sie sich an Atlas Copco. | Protokoll Display Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3180 | Info | Verifizierung des Software-Adapterimports fehlgeschlagen | Die Integrität und Authentizität der importierten Protokolladapter konnten nicht verifiziert werden. | Vergewissern Sie sich, dass es sich bei den zu importierenden Protokolladaptern um signierte Protokolladapter handelt. Wenn der Fehler bestehen bleibt, nehmen Sie einen Export vor und wenden Sie sich an Atlas Copco. | Protokoll Display Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3500 | Fehler | Generischer Lizenzmanager-Fehler | Inkonsistenzen im verwendeten Eigenschaftsverwaltungssystem erkannt. | Atlas Copco-Vertreter kontaktieren. | Protokoll Display Bestät. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3501 | Fehler | Synchronisationsfehler Lizenzmanager | Synchronisation mit dem Lizenz-Server fehlgeschlagen. | Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Atlas Copco Service-Vertreter auf. | Protokoll Display Bestät. | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3502 | Info | Lizenzmanager-Synchronisierung ausgeführt | Synchronisation mit dem Lizenz-Server abgeschlossen. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3503 | Warnung | Lizenz-Manager: Andere Quelle wird verwendet | Die Lizenz wird von einer anderen Quelle genutzt. | Lizenzzuweisung verifizieren. | Protokoll Display | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3504 | Warnung | Neustart des Lizenzmanagers notwendig |  | Lizenzmanager erneut starten. | Protokoll Display | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3505 | Info | USB-Lizenzsynchronisierung gestartet | Verschieben der Lizenzen vom USB-Lizenz-Dongle wurde gestartet. |  | Protokoll | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3506 | Fehler | Fehler bei der USB-Lizenzsynchronisierung | Verschieben der Lizenzen vom USB-Lizenz-Dongle fehlgeschlagen. | Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Atlas Copco Service-Vertreter auf. | Protokoll | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3507 | Info | USB-Lizenzsynchronisierung abgeschlossen | Verschieben der Lizenzen vom USB-Lizenz-Dongle abgeschlossen. |  | Protokoll | Power Focus 6000 Power Focus 8 PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3508 | Info | Eine oder mehrere Lizenzen laufen bald ab. Bitte stellen Sie sicher, dass ein Lizenzserver konfiguriert wurde |  | Lizenzen aktualisieren. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3510 | Fehler | Es wird bereits ein lokaler Lizenz-Server verwendet. Geben Sie vor dem Konfigurieren eines neuen Servers alle Lizenzen an den Server zurück. | Inkonsistenzen während der Konfiguration in einer zu verwendenden Lizenz erkannt. | Lizenzen aktualisieren. | Protokoll Display Bestät. | ToolsControl | Steuergerät
3511 | Warnung | Eine Ihrer Lizenzen besitzt eine abweichende Lizenzdefinition | Inkonsistenzen in einer zu verwendenden Lizenz erkannt. | Atlas Copco-Vertreter kontaktieren. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3512 | Fehler | Unerwarteter Lizenzierungsdienstfehler. Wenden Sie sich für weitere Unterstützung an Atlas Copco. |  | Atlas Copco-Vertreter kontaktieren. | Protokoll Konfiguration Display Bestät. | ToolsControl | Steuergerät
3550 | Warnung | Lizenz fehlt |  | Korrekte Lizenz installieren. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl PFHC | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3551 | Warnung | Drahtlose Kommunikation durch Lizenzierung deaktiviert |  | Zuweisung der Standalone-Lizenz zur virtuellen Station aufheben. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Steuerung, Antrieb und synchronisierte Verschraubung
3600 | Info | Systemneustart von Benutzer ausgelöst | Der Neustart wird als Konsequenz einer Benutzeraktion im System ausgelöst, z. B.: Nach dem Importieren eines Exports. Aktivierung einer neuen Software nach dem Software-Update. Software-Seite tauschen. Ausführen einer Dienstaufgabe, die einen Systemneustart erfordert. Offenmaul-Tuning an IxB. Wechsel von WLAN zu Bluetooth an IxB. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC | Steuerung und Werkzeug
3601 | Info | System unerwartet heruntergefahren | Das System ist unerwartet neu gestartet oder heruntergefahren |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
3610 | Info | System aufgrund von Unterbrechung der Stromversorgung heruntergefahren | Die Ein-/Ausschalttaste wurde gedrückt oder die Steuerung von der Stromquelle getrennt |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
3611 | Info | Zeitüberschreitung des Backup-Akku-Timers, wird heruntergefahren | Das Werkzeug lief mehr als 20 s lang über den Backup-Akku |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
3612 | Info | System aufgrund von Inaktivität heruntergefahren | Inaktivitätszeitlimit abgelaufen |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Steuerung und Werkzeug
4010 | Info | Werkzeug durch digitalen Eingang gesperrt | Das Werkzeug ist über ein Digitaleingangssignal gesperrt. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4011 | Info | Werkzeug gesperrt durch Open Protocol | Das Werkzeug ist durch Open Protocol gesperrt. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4012 | Info | Werkzeug durch Feldbus gesperrt | Das Werkzeug ist durch den Feldbus gesperrt. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4013 | Info | Werkzeug durch Stecknuss-Selektor gesperrt | Das Tool ist gesperrt, wenn der Aufsatz-Selektor von der virtuellen Station getrennt wird. | Entsperren durch Master-Freigabe. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4014 | Info | Werkzeug durch Soft-PLC gesperrt | Soft-PLC-Signal hat das Werkzeug gesperrt. | Entsperren durch Master-Freigabe. | Protokoll Display Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Verschraubungsvorgang
4015 | Info | Lösen deaktiviert | Die Lösefunktion ist im Verschraubungsprogramm deaktiviert. |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl XB | Verschraubungsvorgang
4016 | Info | Verschraubung deaktiviert |  |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl XB | Verschraubungsvorgang
4017 | Info | Lösen nicht konfiguriert | Die Lösefunktion ist im gewählten Verschraubungsprogramm nicht konfiguriert | Auswahl eines anderen Verschraubungsprogramms. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4020 | Info | Zu viele NIO-Verschraubungen | In der Gruppe wurde der Wert für max. aufeinanderfolgende NIO-Verschraubungen überschritten |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4021 | Info | Zu viele aufeinander folgende Lösevorgänge | Die maximale Anzahl an Lösevorgängen ist erreicht (gemäß Konfiguration in der allgemeinen virtuellen Station) | Zum Entsperren und Zurücksetzen muss über einen externen Eingang das Signal Sperre nach zu vielen Lösevorgängen zurücksetzen oder das Signal Masterentsperrung gegeben werden. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Sync PFXC Tools Control | Gruppe
4025 | Info | Kein Verschraubungsprogramm ausgewählt | Kein Verschraubungsprogramm ausgewählt. | Verschraubungsprogramm oder Gruppensequenz auswählen. | Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4030 | Info | Gruppensequenz abgebrochen | Die Gruppensequenz wurde abgebrochen. |  | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4031 | Info | Max. Zeit bis zum Abschluss der Gruppensequenz erreicht |  |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4032 | Info | Max. Zeit bis zum Abschluss der ersten Verschraubung erreicht |  |  | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4035 | Info | Gesperrt durch Liniensteuerung |  |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4040 | Info | Durch alternativen Identifikator gesperrt | Werkzeug durch alternativen Identifikator arretiert. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4050 |  | Ungültige Stecknusskonfiguration | Verschraubungsprogramm mehreren Stecknüssen zugewiesen. | Verschraubungsprogramm mehreren Stecknüssen zugewiesen. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4060 | Info | Werkzeug nach abgeschlossener Charge gesperrt | Wenn Sie eine Charge mit der Kennzeichnung \"Werkzeugarretierung\" auf einer abgeschlossenen Chargensequenz laufen lassen, wird dieses Ereignis erstellt, wenn der Auslöser gedrückt wird. | Entriegeln Sie es mithilfe des Signals \"Werkzeugentriegelung\" nach Abschluss des Vorgangs. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4062 | Info | Werkzeugsperre aufgrund von Ergebnissynchronisation | Die Ergebnisse aus dem Werkzeug werden mit dem Controller synchronisiert. | Warten Sie, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist, und fahren Sie mit der Arbeit fort. | Protokoll Display Konfiguration Bestät. | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4063 | Info | Werkzeugsperre aufgrund von Geberredundanzfehler | Das Werkzeug ist aufgrund eines Redundanzfehlers gesperrt. |  | Protokoll Display | Power Focus 6000 ToolsControl |
4064 | Info | Werkzeugsperre aufgrund von Automatisierungsregeln | Das Werkzeug ist aufgrund von Automatisierungsregeln gesperrt. | Keine Aktion | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl |
4070 | Info | Vorgang betritt den manuellen Modus | Gibt an, dass der manuelle Modus für eine virtuelle Station aktiviert wurde. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4071 | Info | Vorgang betritt den automatischen Modus | Gibt an, dass der automatische Modus für eine virtuelle Station gewählt wurde. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4072 | Info | Schraubenprüfung |  |  | Konfiguration | Flex Synchronisierte Verschraubung | Verschraubungsvorgang
4073 | Info | Werkzeug-Nullposition aktualisiert | Zeigt an, dass die Werkzeug-Nullposition mithilfe von Signalen festgelegt wurde. |  | Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4100 | Warnung | Bezeichner nicht akzeptiert: Ungültige Zeichenkettenlänge |  |  | Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4101 | Warnung | Stringauswahl nicht erfolgreich: Mehrere Übereinstimmungen |  |  | Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4102 | Warnung | Stringauswahl nicht erfolgreich: Keine Übereinstimmung gefunden |  |  | Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4103 | Warnung | Bezeichner nicht akzeptiert: Identischer String bereits empfangen |  |  | Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4104 | Warnung | Bezeichner nicht akzeptiert: Keine Übereinstimmung gefunden |  |  | Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4500 | Info | Ergebnis Antriebsfehler | Interner Antriebsfehler oder Antriebsverlust erkannt. |  | Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4501 | Info | Ergebnis Rehit | Versuch, eine schon festgezogene Schraube anzuziehen, während die Rehit-Erkennung aktiviert ist. | Die Schrittkategorie für die Startstufe muss auf „Soft Start“ eingestellt sein. | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4502 | Info | Ergebnis Soft-Start-Drehmoment zu niedrig | Softstart-Drehmoment unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4503 | Info | Ergebnis Soft-Start-Drehmoment zu hoch | Softstart-Drehmoment über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4504 | Info | Ergebnis Self-Tap-Drehmoment zu hoch | Self-Tap-Drehmoment über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4505 | Info | Ergebnis Self-Tap-Drehmoment zu niedrig | Self-Tap-Drehmoment unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4506 | Info | Ergebnis Sicherheitsdrehmoment zu niedrig | Automatisch berechneter Drehmomentwert zur Sicherstellung eines korrekt montierten Drehmomentsensors. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4507 | Info | Ergebnis Einschraubdrehmoment zu hoch | Einschraubdrehmoment über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4508 | Info | Ergebnis Einschraubwinkel zu hoch | Einschraubwinkel über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4509 | Info | Ergebnis Einschraubdauer zu hoch | Einschraubzeit über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4510 | Info | Ergebnis Einschraubdauer zu niedrig | Einschraubzeit unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4511 | Info | Ergebnis Einschraubdrehmoment zu niedrig | Einschraubdrehmoment unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4512 | Info | Ergebnis Einschraubwinkel zu niedrig | Einschraubwinkel unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4513 | Info | Ergebnis Istwert-Drehmoment zu hoch | Drehmoment für letzte Stufe über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4514 | Info | Ergebnis Istwert-Winkel zu hoch | Winkel für letzte Stufe über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4515 | Info | Ergebnis Istwert-Drehmoment zu niedrig | Drehmoment für letzte Stufe unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4516 | Info | Ergebnis Istwert-Winkel zu niedrig | Winkel für letzte Stufe unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4517 | Info | Ergebnis Zeitüberschreitung Verschraubung | Zeitlimit für Verschraubung überschritten. Für allgemeine Verschraubungsstrategien beträgt die maximale Verschraubungszeit 30 Sekunden. Für eine mehrstufige maximale Verschraubungszeit hängt die maximale Zeitbegrenzung von der Stufenbeschränkung ab. Der Fehlercode ist abhängig von der Verschraubungsphase. | Verschraubung wiederholen: | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4518 | Info | Ergebnis Start verloren | Der Startknopf am Werkzeug wurde losgelassen, bevor der Sollwert erreicht wurde. Bei allgemeinen Verschraubungsstrategien darf der Startknopf nicht losgelassen werden, bevor die Verschraubungsphase abgeschlossen ist. Bei Multistep wird der Fehler angezeigt, wenn der Startknopf losgelassen wird, bevor der Sollwert in einer bestimmten Stufe erreicht wurde. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4519 | Info | Vorzeitiger Drehmomentverlust | Die Stecknuss rutschte von der Mutter. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4520 | Info | Ergebnis Ziel vor letztem Schritt erreicht | Das Sollmoment wurde vor der letzten Stufe des Verschraubungsprogramms erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4521 | Info | Ergebnis Post-View-Drehmoment zu niedrig | Drehmoment nach Anzeige unter der Mindestgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4522 | Info | Ergebnis Post-View-Drehmoment zu hoch | Drehmoment nach Anzeige über der Höchstgrenze. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4523 | Info | Ergebnis Post-View-Drehmoment Intervall nicht erreicht | Intervall Drehmoment nach Anzeige nicht erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4524 | Info | Ergebnis Drehmomentausgleich Intervall nicht erreicht | Momentkompensationsintervall-Winkel vor Einschraubende nicht erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4525 | Info | Ergebnis der Werkzeugbewegung überschritten | Von einem detaillierten NOK-Verschraubungsstatus. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4526 | Info | Ergebnis SafetyCurrMon-Sensor Fehlzuordnung | Stromüberwachungsfehler. |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4527 | Info | Ergebnis der Werkzeugbewegung überschritten |  |  |  | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4538 | Info | Ergebnis Istwert-Überwachungs-Drehmoment zu niedrig | Endgültiges Überwachungsdrehmoment wurde nicht erreicht. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4543 | Info | Ergebnisüberwachung hoch | Nur Schlüssel. Entdeckten überschrittenen Festziehwert überwachen. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4545 | Info | Ergebnis Kein Rest-Drehmoment | Nur Schlüssel. Restdrehmoment lag unter der Schwelle. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4546 | Info | Ergebnis Überdrehzahl | Nur Schlüssel. Schraubschlüssel-Gyro konnte Winkel aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht messen. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4547 | Info | Ergebnis Effektives Lösen | Nur Schlüssel. Schlüssel hat eine unerwartete Lockerung festgestellt. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4548 | Info | Ergebnis Final Unter Soll | Enddrehmoment liegt unter dem im Verschraubungsprogramm eingestellten Sollmoment. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4549 | Info | TurboTight-Zeitlimit überschritten |  |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4550 | Info | Ergebnis Einschraubimpulse hoch | Maximale Anzahl von Eindrehungs-Impulsen ist überschritten. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4551 | Info | Ergebnis Einschraubimpulse niedrig | Die Eindrehung ist abgeschlossen, bevor die Mindestanzahl von Eindrehungs-Impulsen erreicht ist. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4552 | Info | Ergebnis letzte Impulse hoch | Maximale Anzahl von Impulsen überschritten. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4553 | Info | Ergebnis letzte Impulse niedrig | Die Anziehung ist abgeschlossen, bevor die Mindestanzahl von Impulsen erreicht ist. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4554 | Info | Strom bei Abschaltung zu hoch | Strom bei Abschaltung überschritt Stromgrenze Hoch. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4555 | Info | Strom bei Abschaltung zu niedrig | Gemessener Strom bei Abschaltung lag unter Stromgrenze Niedrig. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4556 | Info | Nicht kategorisierter Multistep-Fehler | Ein Fehler in der mehrstufigen Konfiguration, oft bei der Werkzeugvalidierung. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4557 | Info | Ergebnis Überlast |  |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4559 | Info | Ergebnis gestoppt | Das Ereignis wird ausgelöst, wenn ein externes Stoppsignal oder Verriegelungssignal eine laufende Verschraubung abbricht. Das Ereignis wird eingeführt, um zwischen Loslassen des Startknopfs und einem externem Stopp zu unterscheiden. |  | Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschraubungsvorgang
4600 | Warnung | Daten verwerfen oder Daten zurückhalten verwendet in Kombination mit Gruppenverschraubung. Die Signale haben keinen Effekt |  | Daten verwerfen oder Daten zurückhalten werden nur für Arbeitsaufgaben ohne Gruppensteuerung unterstützt. Wählen Sie eine andere Arbeitsaufgabe aus, wenn die Signale verwendet werden müssen. |  | Flex Synchronisierte Verschraubung | Verschraubungsvorgang
4601 | Info | Daten zurückhalten aktiv: Verschraubungsergebnis wird gesendet, sobald das Signal niedrig ist. |  |  |  | Flex Synchronisierte Verschraubung | Verschraubungsvorgang
4602 | Info | Daten verwerfen aktiv: Verschraubungsergebnis verworfen. |  |  |  | Flex Synchronisierte Verschraubung | Verschraubungsvorgang
5010 | Warnung | Ungültige Parameterwerte für Verschraubungsprogramm | Die Parameter im ausgewählten Verschraubungsprogramm sind ungültig | Überprüfen Sie die Konfiguration des ausgewählten Verschraubungsprogramms, um den Wert des Parameters zu finden und zu ändern. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Programmkonfiguration
5011 | Warnung | Programmspeicher im Werkzeug konnte nicht vorbereitet werden | Es ist nicht möglich, die aktuelle Speichergröße des Programms im Werkzeug auszulesen oder den Programmspeicher für das Herunterladen des aktualisierten - oder neu ausgewählten - Programms auf das Tool vorzubereiten. | Überprüfen Sie das Werkzeug auf die unterstützte Softwareversion. Starten Sie das Werkzeug neu. Wählen Sie das Verschraubungsprogramm erneut aus. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung auf Datenkonsistenz und Datenqualität. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Programmkonfiguration
5020 | Info | Hauptstarter ist nicht die aktive Startquelle | Wird ausgelöst, wenn nur der Schubstarter konfiguriert wurde und der Benutzer den Hauptstartknopf drückt. Wird so lange ausgelöst, bis der Schubstarter gedrückt wird. | Den Schubstarter zum Starten des Werkzeugs drücken. | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Programmkonfiguration
5030 | Info | Die Komplexität des Verschraubungsprogramms überschreitet die Werkzeugkapazität | Das gewählte Verschraubungsprogramm ist für das verwendete STB-Werkzeug zu komplex. Das Werkzeug wird gesperrt. | Reduzieren Sie die Komplexität des Verschraubungsprogramms oder wählen Sie ein anderes Programm. | Protokoll Display Konfiguration | Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Programmkonfiguration
6010 | Info | Zubehör verbunden | Zubehör an Steuerung angeschlossen. |  | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Zubehör
6020 | Info | Zubehör getrennt | Zubehör von Steuerung getrennt. |  | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Zubehör
6021 | Warnung | Feldbus offline | Keine Kommunikation mit dem Feldbus. |  | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC | Zubehör
6030 | Warnung | Zubehör-Adressenkollision | Es sind zwei oder mehr Zubehörgeräte mit derselben Adresse angeschlossen. | Ändern Sie die Adresse am Zubehör. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Zubehör
6040 | Warnung | Zubehör-Kommunikationsfehler | Intermittierender Kommunikationsfehler mit dem Zubehör. | Kabel und Anschlüsse prüfen. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Zubehör
6041 | Warnung | Feldbus-Fehler | Kommunikationsfehler mit dem Feldbus. |  | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung | Zubehör
6042 | Warnung | Abweichung bei Feldbusmodul | Das installierte Feldbusmodul passt nicht zum konfigurierten Modul. | Ändern Sie die Konfiguration, sodass diese zum installierten Modul passt, oder tauschen Sie das installierte Modul gegen das korrekte aus. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung | Zubehör
6043 | Warnung | Überlauf des Feldbus-Ausgangspuffers | Der für die Feldbuskommunikation verwendete Ausgangspuffer ist ausgeschöpft und ein Überlauf des Puffers ist eingetreten. Eine oder mehrere Signalaktualisierungen wurden verworfen. | Halten Sie die Feldbuskommunikation und die Feldbusdiagnose (falls verwendet) an, um den Puffer wiederherzustellen. Falls dieses Ereignis regelmäßig eintritt, überprüfen Sie die Einrichtung der Feldbuskommunikation einschließlich des SPS-Programms: Zu häufige Aktualisierungen im Verhältnis zu Ihrem Aktualisierungsintervall können zu diesem Szenario führen. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung | Zubehör
6044 | Warnung | Falsche ID des Feldbus-Providers | Das installierte Feldbusmodul wird nicht unterstützt. | Verbinden Sie ein unterstütztes Feldbusmodul von Atlas Copco. | Protokoll Display Bestät. | Power Focus 8 | Zubehör
6050 | Info | Falsche Stecknuss ausgewählt | Wird ausgelöst, wenn keine oder die falsche Stecknuss ausgewählt wurde. |  | Protokoll Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Zubehör
6090 | Warnung | Barcode-Lesegerät konnte nicht identifiziert werden | Wenn keine spezifische Seriennummer gefunden wird. | Das Barcode-Lesegerät konfigurieren. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | Flex Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC | Zubehör
6500 | Warnung | Ungültige Regelkonfiguration | Die Regelkonfiguration ist ungültig, wenn die gemappte virtuelle Station nicht existiert, eine ungültige Endkonfiguration vorliegt oder die Regel keine Auslöser oder Aktionen beinhaltet | Überprüfen Sie die Konfiguration des Werkzeugs. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl |
6501 | Warnung | Regel während des Betriebs ausgelöst | Eine in Betrieb befindliche Regel ist vom gleichen Auslöser erneut ausgelöst worden. | Deaktivieren Sie die Regel und aktivieren Sie sie erneut. | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl |
6502 | Info | Aktion konnte nicht ausgeführt werden | Die Ausführung eines Ereignisses durch eine Regel schlägt fehl, wenn es der Regel nicht gelingt, eine Aktion auf einer gelöschten oder inexistenten virtuellen Station auszuführen. Das Problem tritt auf, wenn die für die Regel konfigurierte virtuelle Station entfernt wurde. | Um das Problem zu beheben, wird die korrigierte Regel deaktiviert und dann erneut aktiviert. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl |
6503 | Warnung | In Ausführung befindliche Regel gelöscht | Dieses Ereignis tritt auf, wenn eine aktuell in Ausführung befindliche Regel gelöscht wird. Ein Zurücksetzen der Aktion ist in einem solchen Fall nicht vorgesehen. | Keine. | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl |
6504 | Warnung | In Ausführung befindliche Regel deaktiviert | Dieses Ereignis tritt auf, wenn eine aktuell in Ausführung befindliche Regel deaktiviert wird. Ein Zurücksetzen der Aktion ist in einem solchen Fall nicht vorgesehen. | Keine. | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl |
6505 | Warnung | In Ausführung befindliche Regel aktualisiert | Dieses Ereignis tritt auf, wenn eine aktuell in Ausführung befindliche Regel aktualisiert wird. | Keine. | Protokoll Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl |
7010 | Info | Anzuzeigender Meldungstext | Allgemeines Ereignis für die Anzeige von Meldungen. |  | Display Bestät. Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC PFHC ToolsControl | Nachricht
8200 | Info | Fehler beim Öffnen des Seriellen Ports | Der zur Nutzung vorgesehene Serielle Port konnte nicht geöffnet werden. | Prüfen Sie die Anschlüsse des Seriellen Ports. | Display Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC | Verschiedenes
8300 | Warnung | Zeitüberschreitung bei Kommunikation mit Open Protocol Client | Zeitüberschreitung bei der Kommunikation mit einem Open Protocol Client. Es wurde keine Keep-Alive-Nachricht oder kein Keep-Alive-Befehl innerhalb der erwarteten Zeit gesendet. | Prüfen Sie die Netzwerkverbindungen der Steuerung. Überprüfen Sie die Netzwerkkonfiguration: Firewall und Switches. Überprüfen Sie die Anwendungssoftware auf Client-Seite. | Protokoll Display Konfiguration | Flex IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Synchronisierte Verschraubung Power Focus XC ToolsControl | Verschiedenes
8214 | Fehler | Falsche Version der EHMI-Software | Die EHMI-Softwareversion ist mit dem Controller nicht kompatibel. | Aktualisieren Sie die EHMI-Softwareversion. | Protokoll Display Bestät. Konfiguration | IxB Power Focus 6000 Power Focus 8 Power Focus XC ToolsControl | Verschiedenes

##

Konfiguration - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis über die Seite „Ereigniskonfiguration“ konfiguriert werden kann.

Verfügbar für - Ereigniscodeliste

Listet Produkte auf, für die der Ereigniscode verfügbar ist.

Gruppen - Ereigniscodeliste

Gruppe, zu der die Ereigniscodes gehören.

Ereignisbeschreibung

Eine kurze Beschreibung des Ereignisses und des Grundes für dessen Eintritt.

Verfahren - Ereigniscodeliste

Gegebenenfalls werden Anweisungen zum Löschen des Ereignisses angegeben.

Protokoll - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis im Ereignisprotokoll gespeichert werden soll. Beim in dieser Liste angegebenen Wert handelt es sich um die Standardeinstellung.

Anzeige - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Beim in dieser Liste angegebenen Wert handelt es sich um die Standardeinstellung.

Bestätigung - Ereigniscodeliste

Teilt dem Benutzer mit, ob das Ereignis vor dem Fortfahren bestätigt werden muss. Beim in dieser Liste angegebenen Wert handelt es sich um die Standardeinstellung.

Ereigniscode

Die spezifische Ereignisnummer

Art von Ereignissen - Ereigniscodeliste

Art des Ereignisses: Info, Warnung und Fehler.

Ereignisname

Ein beschreibender Name des Ereignisses