# TC - Étalonnage du couple

Outils
QST

Ce dispositif de surveillance d'étape n'est disponible que pour les appareils équipés de plusieurs capteurs.

Le dispositif de surveillance Étalonnage du couple contrôle que le couple maximum atteint est compris dans les limites de couple.

Paramètre | Description
--- | ---
Type de capteur | Couple ou Couple 2 Régler sur Couple 2 pour le capteur avant de l’outil.
Limite basse | Doit être >= 0
Limite haute | Doit être > 0 Doit être > Limite basse