# Primer controlador con un botón de parada de emergencia conectado

Conector del botón de parada de emergencia: Phoenix, Cabezales de 6 patillas y paso de 3,5mm

Conector del cable E/S de parada de emergencia: Molex Micro-Fit, 5 patillas

Utilice la siguiente configuración de clavijas:
Clavija | Uso |
--- | --- | ---
1 | No utilizar | Conexiones para el primer controlador
2 | No utilizar
3 | Instale el botón de emergencia entre la clavija 3 y la clavija 4
4 | Consulte clavija 3
5 | Instale el botón de emergencia entre la clavija 5 y la clavija 6
6 | Consulte clavija 5
7 | Conecte un puente entre la clavija 7 y la clavija 8
8 | Vea la patilla 7
9 | No utilizar
10 | No utilizar