# Verktygsinformation

Vyn Verktygsinformation innehåller information för att ge servicepersonal exakt information om verktyget som är anslutet till styrenheten, så att de kan ge rätt hjälp och support eller för operatörer för att se vilket verktyg som är anslutet till styrenheten.

Verktygsinformation
Information | Beskrivning
--- | ---
Modell | Verktygets modellbeteckning.
Max moment | Det högsta moment verktyget kan använda för en åtdragning.
Min. hastighet | Verktygets minimala rotationsvarvtal.
Max varvtal | Verktygets maximala rotationsvarvtal.
Min. slutlig hastighet | Min. slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Max slutlig hastighet | Max slutlig hastighet för verktyget (endast för BCP/BCV-RE-verktyg).
Utväxling | Förhållandet mellan vinkelhastigheten hos det ingående kugghjulet till vinkelhastigheten hos det utgående drevet.
Serienummer | Verktygets serienummer kan behövas när rätt version av produktinstruktionen behövs för att få rätt reservdelar eller serviceinstruktioner.
Programversion | Verktygets programversion.
Produktnummer | Verktygets produktnummer eller beställningsnummer.
Tillverkningsdatum | Verktygets tillverkningsdatum.

IxB Connect Tool-information
Information | Beskrivning
--- | ---
Anslutningstyp | Verktygsanslutningstyp (WLAN/Bluetooth/mobilnät) till styrenheten.
IP-adress | Verktygets IP-adress vid anslutning via WLAN.
MAC-adress | MAC-adressen för den anslutna enheten.

IPB-P-verktygsinformation
Information | Beskrivning
--- | ---
Momentjusteringsfaktor | Justering av moment för pulsverktyg uttryckt i %.

## Information om verktygstaggar

Denna verktygsinformation är endast tillgänglig om verktygstypen är ST-skiftnyckel.

Verktygsinformation om STwrench
Information | Beskrivning
--- | ---
Tagg-ID | Det programmerbara RFID-nummer som programmeras in i Slutverktyget (hylsan).
Momentkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Vinkelkorrigeringskoefficient | I vissa fall kan förlängningar behövas för att passa applikationen. I ett sådant fall måste nyckelmåttet kompenseras för att visa ett riktigt värde. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av bruksanvisningen för ST-skiftnyckeln (trycksaksnummer 9836 4134 01). Parametern lagras under RFID-taggen i Slutverktyget.
Nominellt moment | ST-skiftnyckelns SmartHEAD innehåller momentgivare och definierar skiftnyckelns nominella moment. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-skiftnyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).

OBS

Korrigeringskoefficienterna ändrar ST-skiftnyckelns mått. Det kan ge en felaktig avläsning. Innan du gör några ändringar, se den senaste versionen av ST-nyckelns bruksanvisning (trycksaksnummer 9836 4134 01).