# Monitory stupňa

Dostupnosť stupňov, monitorov a obmedzení uťahovania závisí od nainštalovanej licencii na ovládači.

Monitory stupňa sa používajú na osvedčenie, že bolo uťahovanie dosiahnuté podľa špecifikácií, napríklad, podľa limitov uhla alebo momentu. Každý krok má povinné stupne monitoru a voliteľné stupne monitoru. Povinné monitory sú zahrnuté automaticky pri vkladaní nového stupňa do viacstupňového programu. Voliteľné monitory sú flexibilné a môžu byť umiestnené vo viacstupňovom programe, podľa potreby. Každý stupeň môže mať až osem monitorov.

Nasledujúce monitory sú pridávané automaticky do každého stupňa, ktorý je pridaný do viacstupňového programu uťahovania.

Monitor predvolených stupňov
Monitor stupňa | Aplikovateľné stupne
--- | ---
Uhol | Všetko
Maximálny uťahovací moment | Všetko

Dostupné nástroje pre každý typ systému
Power Focus 6000 / Power Focus 8 | Synchronizované uťahovanie Power Focus 6000 / Synchronizované uťahovanie Power Focus 8 | Flex | IxB
--- | --- | --- | ---
ST | ST | QST | IxB
STR | STR |  |
SL | QST |  |
QST |  |  |
STB |  |  |
IxB |  |  |
Power Focus Connect |  |  |
XB |  |  |

Monitory stupňa
Nástroje
Hľadanie