# 停止

当为触发器选择输入/输出事件布尔信号时启用停止配置，对动作始终启用。

停止设置
设置 | 适用于 | 描述
--- | --- | ---
时间 | 触发器 动作 | 用户可设置时间（秒），最小值应大于 0，最大值小于等于 60。
触发器 | 指定时间后触发器停止。
动作 | 指定时间后动作停止。
至下一次拧紧启动 | 触发器 动作 | 当规则的虚拟站点中发布清除结果 - 39 信号时重置触发器或动作。
触发器 | 收到此信号后触发器停止。
动作 | 收到此信号后动作停止。
定义的信号 | 触发器 动作 | 当收到用户定义的信号时重置触发器或动作。 重置虚拟站点：从可用虚拟站点列表中选择。 重置信号：从系统中选择布尔 IO 信号。 根据所选重置信号，可用场景如下： 事件信号：选择事件信号作为重置信号时，在事件发生时重置。 状态信号：选择状态信号作为重置信号时，可配置附加设置。 要配置执行重置的状态，请前往操作，选择信号状态的等于或不等于（即，真或假）。
触发器 | 收到重置信号后触发器停止。
动作 | 收到重置信号后动作停止。
规则状态 | 动作 | 满足触发器条件时，动作发布用户配置的输出值。