# Démarrage en douceur

Pendant la phase Soft start (démarrage en douceur), il est possible de fixer la vitesse, le couple maximum et l'angle de rotation pour aider la vis à entrer dans le filetage et pour prévenir une secousse et un déplacement de l'outil lors de l'appui sur la gâchette.

Nom du paramètre | Description | Valeur par défaut
--- | --- | ---
Démarrage en douceur | Permet de définir la vitesse de l'outil, l'angle et le couple maximum pour faciliter l'entrée de la vis dans le filetage. Arrêt : le démarrage en douceur est arrêté. Marche : le démarrage en douceur est activé. | Marche
Vitesse | Définit la vitesse de l'outil pendant le démarrage en douceur. | 35 tr/min
Angle | Définit l'angle de rotation de la broche nécessaire pour que la vis puisse entrer dans le filetage. | 90°
Torque max (couple maxi.) | Définit la limite supérieure de couple pendant le démarrage en douceur. Si Torque max (couple maxi.) est dépassé, le serrage est abandonné et un message d'erreur s'affiche. Le serrage sera considéré comme incorrect. | 1,25 Nm