# AZP - Ajustar para Posição Zero

Ferramentas
QST

Este monitor é usado para retornar à verdadeira posição de Zero Crossing, medida no monitor Zero Crossing anteriormente no programa. O ângulo de folga é usado se medido anteriormente no programa.

Parâmetro | Descrição
--- | ---
Baixa Velocidade | Velocidade usada quando a Distância de Desaceleração for atingida. Deve ser < Velocidade e > 0.
Ajuste de Posição Zero | Posição alvo a partir do valor de Zero Crossing. Deve ser > -9.999.000 e < 9.999.999.
Distância de Desaceleração | Graus antes do alvo no qual a Baixa Velocidade será usada. Deve ser >= 0 e < 9.999.999.
Velocidade | Padrão: 60 rpm. Deve ser < Velocidade máxima da ferramenta
Tipo da rampa de velocidade | Rígida, Flexível or Manual. Padrão: Rígida. Se você selecionar Manual, o campo da Rampa de Velocidade se abre.