# Quellen-Verschraubungs-Eigenschaften

Parameter | Beschreibung
--- | ---
Bezeichnung | Der Name, der für die Quellenverschraubung vergeben wurde.
Selektormodus | Kontrollieren: Ein Verschraubungsprogramm wird über eine externe Quelle ausgewählt, indem eine Kennnummer angefordert wird. Die Kennnummer ist mit einer entsprechenden Stecknuss im Stecknuss-Selektor verbunden, und die Verschraubungsprogrammauswahl erfolgt durch Herausheben der Stecknuss. Bestätigen: Der Stecknuss-Selektor kann nicht als Steuerquelle verwendet werden. In diesem Modus sind Kennnummern sowohl mit einem Verschraubungsprogramm als auch mit einer spezifischen Stecknuss verbunden (in einer zusätzlichen Spalte in der Liste angegeben). Bei der (über ein externes Signal erfolgenden) Anforderung einer Kennnummer wird die entsprechende Stecknuss im Stecknuss-Selektor angefordert, und das Verschraubungsprogramm wird beim Herausheben der Stecknuss aktiviert (andere Stecknüsse sind deaktiviert). Wenn keine Stecknuss spezifiziert (d. h. in der Stecknuss-Spalte 0 eingestellt) ist, wird das Verschraubungsprogramm direkt aktiviert und der Stecknuss-Status ignoriert.
Maximal aufeinanderfolgende NIO pro Programm | Ein: Der Gruppenzähler steigt auch, wenn ein Verschraubungsvorgang fehlschlägt. Aus: Einstellwert für maximal aufeinanderfolgende NIO-Verschraubungen. Die Charge wird nur fortgesetzt, auch wenn eine erfolgreiche Verschraubung durchgeführt wurde.
Max. aufeinanderfolgende NIO | Legen Sie hier die Anzahl der zulässigen aufeinanderfolgenden NIO-Ergebnisse fest. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, wird keine Prüfung auf NIO-Verschraubungen durchgeführt. Beim Erreichen der maximal aufeinanderfolgenden NIO wird das Werkzeug gesperrt und die Abarbeitung der Charge wird angehalten.
Batch control (Gruppensteuerung) | Wählen Sie hier, wie das Quellanziehen ausgeführt werden soll. Folgende Optionen sind verfügbar: Keine Gruppensteuerung Wiederholte Ausführung des ausgewählten Verschraubungsprogramms. Interne Gruppensteuerung Legen Sie fest, dass bei jedem Programm im Abschnitt Kennselektor-Konfiguration die zu verwendende Gruppengröße bei Auswahl des entsprechenden Programms verwendet wird. Externe Gruppensteuerung Externe Systeme können die Gruppengröße entweder über Open Protocol oder Feldbus festlegen. Die Gruppengröße muss durch ein externes System festgelegt werden; ist sie bei Auswahl eines Programms nicht festgelegt, wird das Werkzeug gesperrt. Ist die Gruppensteuerung Intern oder Extern, kann die Quellverschraubung konfiguriert werden als: Werkzeug bei abgeschlossener Chargensequenz verriegeln Bei Aktivierung wird das Werkzeug bei Erreichen der angegebenen Gruppengröße automatisch gesperrt. Zähler erhöhen bei NIO Bei Aktivierung steigt der Gruppenzähler sowohl bei erfolgreichen als auch bei fehlgeschlagenen Verschraubungen. Extern: Konfigurieren Sie, wie oft ein Quellanziehen mit Open Protocol oder einem externen Protokoll ausgeführt werden soll. Jede Konfigurationsänderung löscht das Quellanziehen, um aus einem sauberen und bekannten Zustand neu zu starten (der Chargenzähler in der Charge wird auf 0 zurückgesetzt). Laufende Verschraubungen können beendet werden, bevor die Änderungen wirksam werden.
Verbindungs-IDs nutzen | Die Quellverschraubung kann so konfiguriert werden, dass jedem Ergebnis eine Verbindungs-ID beigefügt wird, was die Nachverfolgbarkeit in einer Datenanalyse-Software wie ToolsNet verbessert. Ist Verbindungs-IDs nutzen aktiviert, können Sie eine Verbindungs-ID für jedes Programm im Abschnitt Kennselektorkonfiguration konfigurieren. Leere Verbindungs-ID Es wird Ergebnissen aus diesem ausgewählten Programm keine Verbindungs-ID zugewiesen. Verbindungs-ID, wenn keine Gruppe ausgeführt wird Die konfigurierte Verbindungs-ID wird jedem Ergebnis beigefügt, wenn das Programm ausgewählt ist. Wenn das Programm mehrmals ausgeführt wird, nutzt es dieselbe Verbindungs-ID für alle Wiederholungen. Verbindungs-ID bei Ausführung einer Gruppe Das Verhalten der Verbindungs-ID variiert abhängig von ihrem Format. Endet die Verbindungs-ID nicht auf einer Ziffer, wird dieselbe Verbindungs-ID für alle Verschraubungen der Gruppe genutzt. Wenn die Verbindungs-ID auf einer Ziffer endet, Steigt die Zahl bei jeder Erhöhung des Gruppenzählers. Die Endziffer der Verbindungs-ID stimmt möglicherweise nicht mit dem Gruppenzähler überein. Beispiel: Endet die ursprüngliche Verbindungs-ID auf 5, passiert nach zwei Verschraubungen Folgendes: Der Gruppenzähler ist 2. Die Verbindungs-ID endet auf 7.