# Configuración de la boca abierta

Antes de utilizar una herramienta de boca abierta, debe asegurarse de que tanto el cabezal como la estructura de la herramienta se han montado y configurado correctamente. Si no es así, es posible que la herramienta funcione en la dirección equivocada y que se dañe el tope mecánico en el cabezal de la boca abierta.

Tras realizar un apriete con una herramienta de boca abierta, es posible permitir que la herramienta de boca abierta vuelva a la posición abierta a través de la configuración de boca abierta.

Configure las estrategias y los ajustes de boca abierta a través de la interfaz humano-máquina (HMI, por sus siglas en inglés).

La configuración de boca abierta solo es aplicable a herramientas con cable, herramientas IXB y herramientas STB.
La configuración de boca abierta no es aplicable a Flex y apriete sincronizado.

## Configuración de boca abierta

Ajustes de boca abierta
Ajustes | Descripción
--- | ---
Posicionamiento automático | Tras realizar un apriete con una herramienta de boca abierta, es posible permitir que la herramienta de boca abierta vuelva a la posición abierta automáticamente. Una tecla de conmutación activa o desactiva el Posicionamiento automático : Activado: si se activa, tras el apriete, cuando se eleva la herramienta de boca abierta, la herramienta de boca abierta vuelve a alcanzar la posición abierta automáticamente. El operario debe mantener pulsado el gatillo de herramienta durante todo el proceso (apriete + Posicionamiento automático). Si el operario libera el gatillo de herramienta antes de que se complete el Posicionamiento automático, la herramienta de boca abierta vuelve a la posición abierta utilizando la Estrategia de posicionamiento seleccionada. Desactivado: valor predeterminado. Si se desactiva, tras el apriete, cuando se eleva la herramienta de boca abierta, la herramienta de boca abierta no vuelve a alcanzar la posición abierta automáticamente. Cuando se eleva la herramienta de boca abierta, el operario debe liberar el gatillo de herramienta. Para permitir que la herramienta de boca abierta vuelva a la posición abierta, el operario debe volver a pulsar el gatillo de herramienta durante todo el Posicionamiento automático. El Posicionamiento automático solo es aplicable a los programas de apriete Multistep. El Posicionamiento automático solo es aplicable a las herramientas con cable y herramientas IXB.
Estrategia de posicionamiento | Seleccione la Estrategia de posicionamiento para permitir que la herramienta de boca abierta vuelva a la posición abierta tras el apriete. Hacia delante: valor predeterminado. La herramienta de boca abierta gira hacia delante: en el mismo sentido que el sentido de apriete, hasta la posición abierta. Hacia atrás: la herramienta de boca abierta gira hacia atrás: en el sentido contrario que el sentido de apriete, hasta la posición abierta. Hacia atrás en base al par: la herramienta de boca abierta llega a la posición abierta mediante una rotación hacia atrás lenta, que se realiza cambiando lentamente a marcha hacia atrás y monitorizando el par. Hacia delante con inicio rápido: la herramienta de boca abierta alcanza la posición abierta lo más rápido posible. Recomendamos utilizar las estrategias Hacia atrás según par y Hacia delante con inicio rápido para herramientas de boca abierta con pieza delantera giratoria. Las estrategias Hacia atrás en base al par y Hacia delante con inicio rápido son aplicables únicamente a herramientas con cable y herramientas IXB. Si la Estrategia de posicionamiento de las herramientas STB es Hacia atrás en base al par o Hacia delante con inicio rápido, la Estrategia de posicionamiento predeterminada se ejecutaría automáticamente. Para Según par hacia atrás, la Estrategia de posicionamiento predeterminada es Hacia atrás. Para Inicio rápido hacia delante, la Estrategia de posicionamiento predeterminada es Hacia delante.
Velocidad de posicionamiento | Velocidad de posicionamiento define la rapidez con la que la herramienta debe alcanzar la posición abierta. Velocidad de posicionamiento se expresa como el porcentaje (%) de la velocidad máxima de la herramienta de boca abierta. El operario puede introducir un valor para Velocidad de posicionamiento en un rango de 5 % a 100 %. El valor predeterminado de la Velocidad de posicionamiento es de 38 %.