# Självgängning

Självgängningsfasen möjliggör åtdragning när nergängningsmomentet är större än momentet för Nergängning klar, till exempel när tunna metallskikt dras åt med hjälp av självgängande (eller självborrande) skruvar. Självgängningsfönstret startar när momentvärdet når SelftapTorqueMin/2. Momentet måste nå över SelftapTorqueMin, men inte passera SelftapTorqueMax, under vinkelfönstret.

Parameter | Beskrivning | Standardvärde
--- | --- | ---
Självgängning | Aktiverar steget för självgängning. | Av
Varvtal | Anger varvtalet under självgängning. | Mjukstart varvtal eller 5 % av Verktyg Max Varvtal
Längd | Anger vinkeln för hylsan under självgängning. Mäts från slutet av startfasen. | 360°
Moment min. | Momentvärde för nedre gräns för självgängning. | 0 Nm
Moment max | Momentvärde för övre gräns för självgängning. | Verktygets maxmoment