# PTCA - 포스트 스레드 컷 각도

공구
ES STR SL ST SR QST STB IXB

이 단계 모니터는 모니터링을 수행하는 동안 최대 각도 도달을 측정하고, 그것이 상한과 하한 사이에 있는지 확인합니다.

스레드 컷팅 각도 창의 끝에 도달할 때까지 트리거 토크 수준은 무시됩니다. 측정된 토크가 트리거 토크 이상이 되자마자 각도 측정이 즉시 시작됩니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
정지 조건 | 각도 측정이 끝나는 위치를 지정합니다. 사용된 종료 지점: 모니터링 종료 시점의 각도입니다. 사용된 피크 토크 종료 지점: 모니터링을 수행하는 동안 최대 토크가 도달한 지점에서의 각도입니다. 사용된 차단 각도 종료 지점: 단계 차단 지점에서의 각도입니다. 사용된 피크 각도 종료 지점: 모니터링을 수행하는 동안 도달하는 가장 높은 각도입니다. | 차단
트리거 토크 | 각도 측정은 이 트리거에서 시작됩니다. 최소 한계: 필수 조건 >= 0 최대 한계: 필수 조건 < 공구 최대 토크 | 0
하한 | 최저 허용 각도입니다. 최소 한계: 필수 조건 >= 0 최대 한계: 필수 조건 < 9 999 999 및 < 상한 | 설정되지 않음
상한 | 최대 허용 각도입니다. 최소 한계: 필수 조건: > 0 및 > 하한 최대 한계: 필수 조건 < 9 999 999 | 설정되지 않음
스레드 컷 트리거 토크 | 최소 한계: 필수 조건 >= 0 최대 한계: 필수 조건 < 공구 최대 토크 | 설정되지 않음
스레드 컷 각도 창 | 최소 한계: 필수 조건 >= 0 최대 한계: 필수 조건 < 9 999 999 | 0

## 결과 값

- 측정 각도: 모니터에서 측정된 각도

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.
단계 모니터 - 포스트 스레드 컷 각도

A | 차단 지점 | E | 각도 하한선
B | 토크 트리거 | F | 각도 상한선
C | 토크 트리거 스레드 컷 | G | 측정 각도
D | 스레드 컷 각도 창 |  |