# PTCA – 后螺纹切割角度

工具
ES STR SL ST SR QST STB IXB

在该步骤，监控器测量监控期间达到的最大角度，并检查它是否介于上限和下限之间。

在达到螺纹切割角度窗口结束处之前，触发扭矩水平被忽略。然后，一旦测量扭矩超出触发扭矩，角度测量就会开始。

参数 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
停止条件 | 它指定角度测量的结束位置： 结束 使用的结束点：监视器结束时的角度。 峰值扭矩 使用的结束点：监控期间达到最大扭矩时的角度。 截止 使用的结束点：步骤截止点的角度。 峰值使用的结束点：监控期间达到的最大角度。 | 截止
触发器扭矩 | 角度测量在该触发器处开始。 最小限值：必须 >= 0 最大限值：必须 < 工具最大扭矩 | 0
下限 | 可接收的最小角度。 最小限值：必须 >= 0 最大限值：必须 < 9 999 999 且 < 最大限值 | 未设置
上限 | 最高可接受角度。 最小限值：必须 > 0 且 > 下限 最大限值：必须 < 9 999 999 | 未设置
螺纹切割触发扭矩 | 最小限值：必须 >= 0 最大限值：必须 < 工具最大扭矩 | 未设置
螺纹切割角度窗口 | 最小限值：必须 >= 0 最大限值：必须 < 9 999 999 | 0

## 结果值

- 测量角度：监视器测得的角度。

指向并点击图片以查看更多信息：
步骤监视器 – 后螺纹切割角度

A | 截止点 | E | 角度低限值
B | 扭矩触发器 | F | 角度高限值
C | 扭矩触发器螺纹切割 | G | 测量的角度
D | 螺纹切割角度窗口 |  |