# 조임 프로그램

조임 프로그램을 선택하여 조인트에 체결력(또는 예압)을 가하는 방법을 선택할 수 있습니다. 조인트마다 원하는 체결력을 가하고 원치 않는 사용 중 영향을 최소화하는 방법에 대한 전략이 다릅니다.

- 터보 조임 전략은 옵션을 통해 수동 프로그래밍 또는 단축 프로그래밍을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 터보 조임 문단을 참조해 주세요.

- 빠른 단계, 2단계 및 3단계 전략을 통해 목표 토크 또는 목표 각도 값 중에 조임 선택을 할 수 있습니다.

- 외부 결과 전략은 조임 양호가 외부 디지털 신호로 표시되었을 때 사용됩니다. 자세한 내용은, 외부 결과 문단을 참조해 주세요.

모든 조임 프로그램은 최소한 목표 토크 또는 목표 각도 값을 설정하도록 요구합니다.

매개변수 | 설명 | 기본값
--- | --- | ---
전략 | 사용 가능한 조임 프로그램 터보 조임: 다른 어떤 조임 동작도 기본으로 사용되지 않습니다. 목표 값만 사용됩니다. 빠른 단계: 예압 분산을 줄이기 위해 초기 조임 단계를 추가합니다. 2단계: 단기 완화 효과에 더 잘 대처하도록 첫 번째와 최종 조임 단계 사이에 일시중지를 추가합니다. 3단계: 지정된 첫 번째 토크 값으로 조인 다음, 나사를 푼 직후에 목표 토크 또는 목표 각도로 다시 조입니다. 렌치 - 생산: STwrench로 사용할 조임 전략. 렌치 - 품질: STwrench로 조임의 품질 테스트에 사용되는 전략. 회전: 지정된 속도와 각도로 스핀들을 회전합니다. 외부 결과: 측정된 토크/각도 대신 사전 결정된 조임 결과를 나타냅니다. 다단계: 여러 구성 가능 단계와 제한 사항 및 모니터링으로 구성된 조임 전략. | 터보 조임
목표 유형 | 최종 단계에서 목표 값의 유형을 지정합니다. 목표 토크: 최종 단계를 수행할 때 조임은 지정된 목표 값을 목표로 합니다. 목표 각도: 최종 단계를 수행할 때 조임은 지정된 목표 값을 목표로 합니다. |
목표 토크 | 최종 단계의 조임 목표 토크를 지정합니다. |
목표 각도 | 최종 단계의 조임 목표 각도를 지정합니다. |
목표 속도 | 최종 단계용 공구 속도를 수동으로 설정하거나 기본 설정 속도의 사용을 활성화합니다. 자동: 공구 최대 속도를 기초로 하여 계산된 값을 사용합니다. 수동: 공구 속도를 수동으로 지정합니다. | 자동
<수동> | 조임 중 또는 최종 단계 중의 공구 속도. |

관련 정보

- 목표 토크 한계
- 외부 결과
- 터보 조임

이 섹션에서

- 터보 조임
- 빠른 단계
- 2단계
- 3단계
- ST렌치
- 펄싱 공구 전략
- 회전
- 외부 결과
- 조임 프로그램과 오류 보고 검증
- 조임 프로그램 공구 호환성 표