# 批次序列设置

批次序列最多可由 99 个批次组成，批次容量最多为 250 次拧紧。批次序列中的批次按所列顺序执行，或者通过使用套筒选择器来决定运行哪个批次。

批次设置参数
参数名称 | 说明 | 默认值
--- | --- | ---
批次序列完成后，工具锁定 | 批次序列计数器等于批次序列大小时，批次序列完成。 开启：工具会被锁定，必须选择拧紧程序或批次序列，才可继续执行拧紧操作。 关闭：完成后，批次序列已准备好重复。 | 开启
自由顺序 | 否：如果已配置了批次来执行拧紧操作，则将按所列顺序执行这些经过配置的批次。如果已指定套筒，则在即将执行批次时，系统将会提示提供套筒。 是：经过配置的批次可按任意顺序执行。操作人员必须通过使用套筒选择器，向系统指明执行哪个批次。 当所有连接件均已成功完成时，批次会被视为“完成”。 | 否
NOK 数增加 | 尽管拧紧操作被报告为 NOK，但仍然可增加批次计数值。要使最大连续 NOK 工作（可以拧紧单个螺栓的最大次数），必须将 NOK 增量设为No（否）。如果将此参数设为 Yes（是），将使序列进入下一次拧紧。 | 否
最大连续 NOK 次数 | 最大连续不正常拧紧 (NOK) 次数是指批次中允许的连续不正常拧紧的最大次数。如果达到 Max consecutive NOK（最大连续 NOK 次数），显示事件Too many NOK tightenings (4020)（不正常拧紧次数过多 (4020)）。 | 0
拧松递减 | 当前活动批次内的计数器递减已完成的批次不能递减。 从不：设置关闭。当在活动批次中执行拧松时，计数器不递减。 始终：批次计数器在执行拧松时递减。 最后拧紧 OK 时：如果前面的拧紧是 OK 的，则批次计数器在执行拧松时递减。 | 从不
顺序中断计时器 | 开启：选定批次序列可以在规定时间限制范围内中断 关闭：选定批次序列不能中断。 | 关闭
中断时间 (10-600) | 选定批次序列可以中断的秒数范围。 | 10