# PC - Pulsräkning

Verktyg
STR

Denna stegövervakning är inte tillgänglig för följande verktyg:

- ETV-STR61-100-13

- ETV-STR61-70-13

- ETV-STR61-50-10

Innan du använder stegövervakningen Pulsräkning måste licensen för lågreaktionsstrategier ha installerats på styrenheten.

Här mäts antalet pulser varpå systemet bekräftar om värdet ligger mellan gränsen för pulsräkning låg och gränsen för pulsräkning hög.
Om momentutlösningsnivån har ställts in startar kontrollen så snart som det uppmätta åtdragningsmomentet överstiger inställt gränsvärde.

Om du kör ett åtdragningssteg med stegövervakningen Pulsräkning ska du använda rätt PulseDrive-hylsa/adapter.
Om åtdragningsstegen körs utan PulseDrive-hylsa/adapter blir alla åtdragningar NOK. Stegfelet ”PulseDrive-hylsa/adapter ej avkänd” visas om ingen PulseDrive-hylsa/adapter hittas.

Parameter | Beskrivning
--- | ---
Pulsräkning Hög gräns - n+ | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan gräns en för pulsräkning låg och gräns en för pulsräkning hög. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning Hög gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara större än eller lika med pulsräkning låg gräns. Pulsräkning Hög gräns kan lämnas tom.
Pulsräkning Låg gräns - n- | Pulsräkningens gränsvärden används för att fastställa om uppmätt antal pulser är OK eller NOK. Det uppmätta antalet pulser är OK om värdet ligger mellan gräns en för pulsräkning låg och gräns en för pulsräkning hög. Det uppmätta antalet pulser är NOK om: Det är högre än pulsräkning hög gräns. Det är lägre än pulsräkning låg gräns. Tryckreglagets momentnivå har inte uppnåtts. Pulsräkning gräns måste vara ett värde mellan 1 och 9999999. Det måste vara mindre än eller lika med pulsräkning hög gräns. Pulsräkning Låg gräns kan lämnas tom.
Momentutlösare - Tt | Momentutlösare måste vara ett värde mellan 0 och verktygets maxmoment. Momentutlösare kan lämnas tom.