# Configurando o HTTPS

Para configurar o HTTPS no controlador, siga os passos a seguir:

1. Acesse a interface da web do controlador. Uma mensagem de alerta aparecerá no navegador por causa do certificado autoassinado. Selecione Avançado e aceite o risco de continuar.

2. Navegue até Definições e selecione a aba HTTPS.

3. Nas configurações do HTTPS, selecione Criar CA CSR.

4. Na janela pop-up, selecione Criar para criar um certificado assinando um pedido e então selecione Fechar quando o download estiver concluído.

5. Obtenha o certificado assinando o pedido e suba o certificado CA resultante para o controlador.

6. Selecione Gerar o certificado do servidor, insira os Nomes Alternativos do Sujeito (SAN) no formato especificado e clique em Gerar.

7. Depois de concluída a geração, uma janela pop-up é exibida e a sessão será reiniciada automaticamente.