# Desbloqueio-Mestre - 10005

Master Unlock (Desbloqueio-mestre) é um sinais de entrada que desbloqueia as seguintes funções e sinais.

FUNCTIONS (FUNÇÕES):

- Desativar desaperto em aperto OK

- Desativar desaperto em aperto NOK

- Desativar aperto

- NOK consecutivo máx.

- Bloqueio de Ferramenta na finalização da Sequência

SIGNALS (SINAIS):

- 20001 - Pending Event Acknowledge Lock (Bloqueio de Confirmação de Evento Pendente)

- 20002 - Bloquear Aperto

- 20003 - Bloquear Desaperto

- 20004 - Bloquear Ferramenta Ativa Alto

- 20013 - WorkTask Lock Tightening (Aperto de Bloqueio de WorkTask)

- 20014 - WorkTask Lock Loosening (Desaperto de Bloqueio de WorkTask)

- 20015 - Batch Done lLock (Bloqueio de Lote Pronto)

- 20018 - Open Protocol Lock (Bloqueio de Protocolo Aberto)

- 20020 - Aperto de Bloqueio de Fieldbus

- 20021 - Desaperto de Bloqueio de Fieldbus

- 20022 - Disable Loosening At OK Tight (Desativar desaperto em aperto OK)

- 20023 - Too Many NOK Tightenings Lock (Bloqueio de Número excessivo de apertos NOK)

- 20033 - Bloqueio de Controle de Linha

- 20034 - Locked By Alternative Identifier (Bloqueada por um Identificador Alternativo)

Name in SoftPLC (Nome no SoftPLC): MASTER_UNLOCK

Tipo de Sinal | Tipo de Valor | Tamanho Mín. [bit] | Tamanho Máx. [bit]
--- | --- | --- | ---
Evento | Booleano | 1 | 1

## Dispositivos

- Fieldbus: VERDADEIRO

- Caixa de Luz de Sinalização: FALSO

- E/S Interno: VERDADEIRO

- Painel do Operador: VERDADEIRO

- Funções da ferramenta: VERDADEIRO

- Seletor de ST: FALSO

- Sinalizador tipo coluna Stacklight: VERDADEIRO

- Etiqueta do TLS: FALSO

- Expansor de E/S: VERDADEIRO